**江苏有线如东分公司招标公告**

**我公司以公开招标采购方式方式采购以下项目**：

**1.采购人**：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。

**2.采购项目名称**：江苏有线如东分公司养老院监控改造建设项目

**3.采购项目内容**：详见清单

**4.采购方式**：公开招标。

**5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）**：

（1）为保证服务质量及售后响应时效，投标企业必须注册地位于江苏省南通市境内；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（3）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（4）本项目不接受联合体参与投标。

**6.其他资格要求**

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，近三年内无行政处罚及其他失信行为。

**7.获取采购文件**

时间：2023年6月25日至2023年7月5日

地点：江苏有线如东分公司十楼

本工程资料费100元/套，无论中标与否，不予退还。

**8.报名需携带的资料：**

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2023年7月5日下午17:00。

供应商投标截止时间：2023年7月6日下午16:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

**9.购买采购文件的银行信息：**

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行 账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

**11、设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 品牌 | 计量单位 | 工程量 |
| **前端部分** |
| 1 | 高清枪机 | 400万像素1/3"双光筒型网络摄像机；4MP(2560×1440)@20FPS；0.003Lux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；4.0/6.0mm定焦；双码流，最大码流6路；内置Mic； 10M/100M自适应网口；两颗红外灯两颗暖光灯：红外补光50m，白光补光20m；支持运动检测；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7W MAX；防护等级：IP67；支持4KV防雷； | 宇视 | 台 | 15 |
| 2 | 支架 | 304不锈钢鸭嘴 | 定制 | 个 | 15 |
| 3 | 高清半球 | 400万像素1/3"双光海螺半球网络摄像机；4MP(2560×1440)@25FPS；0.003Lux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；2.8/4.0/6.0mm定焦；双码流，最大码流6路；内置Mic； 10M/100M自适应网口；一颗红外灯一颗暖光灯：红外补光30m，白光补光10m；支持人形检测；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7W MAX；防护等级：IP67；支持4KV防雷； | 宇视 | 台 | 55 |
| 4 | 支架 | 半球支架 | 定制 |  | 55 |
| **传输部分** |
| 1 | 安防设备箱 | 室外防水不锈钢安防箱 抱杆安装 300\*400\*180 | 定制 | 个 | 1 |
| 2 | 插线板 | 220V 6位三孔 | 公牛 | 台 | 7 |
| 3 | 电源线 | 国标RVV2\*1.0 | 恒通 | 米 | 100 |
| 4 | POE交换机 | 16个10/100M电口（PoE/PoE+），2个千兆光电复用口，整机最大PoE功率240W | 锐捷 | 台 | 7 |
| 5 | POE交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率180W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps | 锐捷 | 台 | 1 |
| 6 | 网线 | 国标超五类网线无氧铜 | 恒通 | 箱 | 1 |
| **后端部分** |
| 1 | 硬盘录像机 | 64路高性能NVR/64路IPC接入，接入带宽384Mbps，最大支持满接1200万摄像机；解码能力：2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1；最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；2个RJ45千兆以太网口，1个USB3.0接口；支持按键面板，支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲，16路报警输入4路报警输出；1路RS485，1路RS232接口，1路eSATSA接口；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)协议；支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动，支持对人脸图片的实时检索和备份，支持客流量统计，支持鱼眼后端矫正； | 宇视 | 台 | 2 |
| 3 | 监控硬盘 | 监控级6T | 宇视 | 台 | 16 |
| 5 | 光纤收发器机箱 | 标准19英寸2U设计，14槽机架，可插入14台光纤收发器 | 锐捷 | 台 | 1 |
| 6 | 光纤收发器机 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps  | 锐捷 | 对 | 7 |
| 7 | 尾纤 | 光缆熔接接插件 | 恒通 | 根 | 12 |
| 8 | 机柜PDU | 机柜专用8位 | 公牛 | 个 | 1 |
| 9 | 跳线器 | 标准机架式金属理线器 | 一舟 | 个 | 3 |
| 10 | 跳线 | 2米成品五类跳线 | 国产 | 根 | 60 |
| 11 | 高清线 | HDMI 10米 | 绿联 | 根 | 1 |
| 12 | 电视机 | 55寸LED | 小米 | 台 | 1 |
| 13 | 辅材 | 施工接插件 | 国产 | 批 | 1 |
| 14 | 系统集成费 | 基础施工费+系统联调费 | 定制 | 批 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 品牌 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 吸顶无线AP | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。 | 锐捷 | 台 | 4 |
| 2 | AC.POE一体路由器 | 10口全千兆路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台，最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，2个LAN/WAN可切换口，固化6个LAN口，最大支持4个WAN口。LAN1/LAN2/LAN3属于network1，IP：192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2，IP：192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3，IP：192.168.150.1。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 | 锐捷 | 台 | 1 |
| 3 | 网线 | 国标超五类网线无氧铜 | 恒通 | 米 | 100 |
| 4 | 安防设备箱 | 室外防水不锈钢安防箱 抱杆安装 300\*400\*180 | 定制 | 个 | 1 |
| 5 | 线槽版 | 30MM | 中财 | 米 | 50 |
| 6 | 无线摄像头 | 300万像素1/2.8"声光警戒球型网络摄像机；定焦4mm；双光补光：红外模式30m，白光模式30m；10M/100M自适应网口；支持区域入侵和越界检测，可检测人形目标并联动告警； 支持声音/运动检测，可检测异常声音并联动存储视频；内置MIC、扬声器支持双向语音对讲；数字宽动态；3MP(2304\*1296)@20FPS； 支持自适应透雾，智能补光； | 宇视 | 台 | 1 |
| 7 | 内存卡 | 128G | KST | 个 | 1 |
| 8 | 输出设备 | 6位5孔插座，220V10A,2米 | 公牛 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材 | 施工接插件 | 国产 | 批 | 1 |
| 10 | 系统集成费 | 基础施工费+系统联调费 | 定制 | 批 | 1 |

|  |
| --- |
| **一、主干管道部分** |
| 1 | 光缆 | 八芯单模 | 恒通 | 米 | 1200 |
| 2 | 光缆 | 四芯单模 | 恒通 | 米 | 600 |
| 3 | 电源线 | 国标RVV3\*2.5 | 恒通 | 米 | 900 |
| 4 | 电源线 | 国标RVV3\*1.5 | 恒通 | 米 | 600 |
| 5 | 光纤配线架 | 机架式72芯ODF子框 | 普天 | 个 | 1 |
| 6 | ODF盘 | 12芯SC ODF光盘 | 普天 | 个 | 5 |
| 7 | 室外光交箱 | 落地72芯满配含基础 | 普天 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤终端盒 | 四口SC满配 | 恒通 | 个 | 5 |
| 9 | 光纤终端盒 | 八口SC满配 | 恒通 | 个 | 3 |
| 10 | 成品跳纤 | 2米SC-SC | 恒通 | 根 | 30 |
| 11 | 熔接 | 含法兰熔接接插件等 | 定制 | 点 | 120 |
| 12 | 管材 | PVC25 | 中财 | 米 | 1800 |
| 13 | 辅材 | 管道接插件等 | 国产 | 批 | 1 |
| 14 | 施工费 |  | 定制 | 批 | 1 |
| **二、支路管道部分** |
| 1 | 网线 | 国标超五类网线无氧铜 | 恒通 | 箱 | 18 |
| 2 | 管材 | PVC20 | 中财 | 米 | 3000 |
| 3 | 辅材 | 管道接插件等 | 国产 | 批 | 1 |
| 4 | 施工费 |  | 定制 | 批 | 1 |