**江苏有线如东分公司双甸镇党员冬训视频会议系统改造项目招标公告**

**我公司以下项目**：

**1.采购人：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。**

**2.采购项目名称：双甸镇党员冬训视频会议系统改造项目。**

**3.采购项目内容**：详见清单

**4.采购方式**：**公开招标**。

**5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）**：

（1）为保证服务质量及售后响应时效，投标企业必须注册地位于江苏省南通市境内；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（3）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（4）本项目不接受联合体参与投标。

**6.其他资格要求**

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，近三年内无行政处罚及其他失信行为。

**7.获取采购文件**

时间：2024年1月11日至2024年1月21日

地点：江苏有线如东分公司十楼

本工程资料费100元/套，无论中标与否，不予退还。

**8.报名需携带的资料：**

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2024年1月21日下午17:00。

供应商投标截止时间：2024年1月22日下午14:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

**9.购买采购文件的银行信息：**

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行 账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。**10、设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| **一、视频会议系统** | | | | |  |
| 1 | 分会场视频会议终端 | ◆ 全新设计的TVUI，操作简便  ◆ 将视频会议和无线传屏结合在一个解决方案，带来畅快简洁的用户数据共享体验。  ◆ 智能降噪、自动回声抑制、自动语音增益控制、均衡器、动态精准拾音技术  一体化设计：单台设备集成1080P高清摄像机、阵列麦克风、编解码器  超强解码：具有H.264/H.265 4K@30fps解码能力  视频编解码协议 H.265、H.264HP、H.264MP、H.264 SVC、MPEG-4、VP8、VP9  音频编解码协议 G722、AMR-WB、Opus 8K~48Khz采样率  网络传输协议 UDP、TCP、HTTP  网络协议 IPV4、IPV6  音视频特性：活动视频分辨率 1920x1080，1280x720，960x540，640x360，320x180  数据内容分辨率： 1920x1080，1440x900，1280x800，1024x768  视频处理技术：画面自动降噪、图像效果增强、图像前后处理  音频处理技术：回音消除、音频降噪、自动增益、静音检测  画面显示模式 ：支持全屏、焦点和均分显示模式，最大4分屏画面  音频输入接口  1x 阵列麦克风，支持6米拾音、1 x 3.5mm 麦克风输入，支持偏置电压供电（和 3.5mm 输出为同一个接口）、1 x 3.5mm 线路输入  音频输出接口：  1 x 3.5mm 线路输出（和3.5mm 输入为同一个接口）、1 x HDMI 内嵌音频输出  视频输入：  内置1080p30 编码摄像机,传感器：1/2.8 英寸， CMOS，最大像素207 万、扫描方式：逐行 、镜头：焦距f=2.8mm，水平视场角：90°、编码：H.264 AVC、SVC / H.265 1080P30 + MJPEG 1080P30、无线投屏器: PX200 1080p30辅流，H.264 AVC  视频输出接口：1×HDMI  USB接口：2×USB 2.0  网络接口：1 x RJ45: 10/100 Base-T | 台 | 16 | 好视通 |
| 2 | 主会场视频会议终端 | ◆ 配备1台4米最佳拾音的M350全向麦和1台10倍光学变焦1080P的H310U 高清摄像机  ◆ 功能强大、体积小巧、携带方便的嵌入式视频会议终端  ◆ 26键专业视频会议遥控器  ◆ 将视频会议和无线传屏结合在一个解决方案，带来畅快简洁的用户体验  ◆ 智能降噪、自动回声抑制、自动语音增益控制均衡器、动态精准拾音技术  ◆ 语音激励自动识别在说话中的参会者  ◆ 支持1路1080P30高清摄像机编码输入  ◆ 支持HDMI、VGA高清显示输出，支持会议分屏  ◆ 支持无线投屏分享会议内容 ◆ 采用全新的统一UI界面遥控器交互  ◆ 支持强大的网络自适应能力  ◆ 支持多种布局切换，全会议场景覆盖  ◆ 支持丰富的会议管理功能  会议摄像机  1/2.8"高品质CMOS，有效像素207万像素，最高支持500万像素，10倍光学X12倍数字变焦，视角62.5°视频格式支持USB3.0：1080p30/25；720p60/50/30/25/15；704\*576p30； 720\*576p30；640\*480p30/p25；352\*288p30；320\*240p30； 176\*144p30； 160\*120p30；  兼容USB2.0：720p15；704\*576p30；720\*576p30；640\*480p30/p25；352\*288p30；320\*240p30；176\*144p30；160\*120p30； 最多匹配128个预置位/超静音云台/支持H.264视频压缩/支持低功耗/支持VISCA/PELCO-D/PELCO-P控制协议/支持RS232级联//水平-165°～+165°/垂直-35°～+90°/OSD菜单/支持RS-232C,视频输出接口：USB3.0，支持射频遥控器/桌面安装/吸顶安装/壁挂安装，并提供标准三角架安装接口  会议麦克风：M350采用先进的语音处理技术，提供48K采样率，消回音长度达500ms。音质清晰亮丽，智能降噪完全消除杂音，语音还原高度保真。内置4路高清麦克风阵列，最佳采集距离4米，最远可以支持5-8米，声音逼真、清晰自然。会议参与者可以轻松交谈，且远程参会者也能清晰听到对话内容，仿佛在同一间会议室开会。音量等级高达85分贝足以覆盖25平米的会议空间。 | 台 | 1 | 好视通 |
| 3 | 主会场MCU服务器 | 视频编码：支持MPEG4、H.264视频编码  视频分辨率：支持1080P/720P/576P/480P/4CIF/CIF/QCIF  视频画面：支持1/2/4/6/9/12/16/25/36/49/64/画中画等多种组合分屏  双流显示：支持双流多画面功能；  网络接口：双千兆1000M网口，支持多IP接入  尺寸：430 mm X 500 mm X 88 mm（长X宽X高）标准2U；  重量：约20kg  单机最高支持200并发 | 台 | 1 | 好视通 |
| 4 | 视频会议软件 | 支持1920\*1080/最多同时广播视频：16路/视频录制/文件分发/电子白板/支持屏幕广播/支持媒体共享/会议录制/文字聊天/横幅字幕 /会议分组/多房间切换/支持视频轮巡//支持自由讨论模式/主持人模式/支持点名签到/远程控制、双显/布局模式：培训布局,标准布局，视频布局 | 点 | 17 | 好视通 |
| 5 | 专用移动支架 | 铝合金3节脚架，-75+90度俯仰调节，最大承重5KG | 套 | 17 | 国产优质 |
| 6 | 电源线 | 国标RVV3\*1.5 | 米 | 500 | 恒通 |
| 7 | 管材 | PVC20阻燃线管 | 米 | 800 | 国产  优质 |
| 8 | PDU电源 | 四位电源插 | 个 | 17 | 公牛 |
| 9 | 防水网线 | 国标无氧铜超五防水类网线 | 箱 | 4 | 恒通 |
| 10 | 视频线缆 | HDMI 4K高清线缆 | 根 | 17 | 国产  优质 |
| 11 | 音频跳线 | 小3.5音频头转6.5或双莲花头 | 根 | 17 | 国产  优质 |
| 12 | 信息插座 | 白色含底盒标配超五类国标网络模组 | 个 | 17 | 恒通 |
| 13 | 辅材 | 综合布线各型接插件 | 批 | 1 | 国产  优质 |
| 14 | 设备小计 |  | | |  |
| 15 | 系统集成 | 设备小计1\*20% | | |  |