## 江苏有线如东分公司马塘工厂监控系统采购二期安装项目

## 招标公告

**我公司以询价的采购方式采购以下项目：**

**1.采购方**：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

**2.采购项目名称：**江苏有线如东分公司马塘工厂监控系统采购二期安装项目

**3.采购项目内容：**高清摄像机、监控硬盘、硬盘录像机、POE交换机等。

**4.采购方式**：询价采购

**5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：**

（1）投标方必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标方具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标方具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且优质的售后服务，满足设备及系统正常运行需求；

（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（5）本项目不接受联合体参与投标。

**6.询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价（总价）最低的原则从合格投标人中确定成交供应商。**

**7.获取采购文件：**

时间：2025年2月27日至2025年3月19日

地点：江苏有线如东分公司十楼

报名费用： 100元人民币。

**8.报名需携带的资料：**

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2025年3月19日下午17：00。

供应商投标截止时间：2025年3月20日上午10：30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室。（江苏省如东县掘港镇长江路29号）

联系人：顾文杰，缪逸飞 联系电话：19201799522，19201794918

**9.本次询价采购新增项目限价：叁万肆仟元整**（34000元）。

**10.其他要求：中标供应商须免费负责工厂ERP系统的二次开发，完成各子公司的视频系统与总公司的ERP系统里视频子系统的对接。**

**11项目需求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| 1 | 筒形摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 12 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA |
| 2 | 支架 | 监控专用支架 | 12 | 台 | 海康威视 | DS-2205ZJ |
| 3 | 防爆摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-2XE6045FWD-I |
| 4 | 防爆支架 | 不锈钢材质 | 1 | 台 | 海康威视 | 定制 |
| 5 | 监控交换机 | • 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。• 支持IEEE 802.3at/af。• 支持6KV防浪涌（PoE口）。• 支持PoE输出功率管理。• 千兆网络接入设计。• 线速转发、无阻塞设计。• 存储转发交换方式。• 坚固式高强度金属外壳。• 无风扇设计，高可靠性。 | 2 | 台 | 海康威视 | DS-3E0510SP-E |
| 6 | 光缆 | 8芯 室外 | 130 | 米 | 恒通 |  |
| 7 | 监控汇聚箱 | 6U | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 8 | 网线 | 4对8芯超五双绞传输线 | 600 | 米 | 恒通 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 130 | 米 | 恒通 |  |
| 10 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 1 | 对 | 锐捷 |  |
| 11 | 光纤终端盒 | 8口SC-SC | 2 | 个 | 恒通 |  |
| 12 | 光纤跳线 | SC-SC 3米 | 16 | 根 | 恒通 |  |
| 13 | 辅材 | 水晶头、管材等安装接插件 | 1 | 项 | 国产优质 |  |
| 14 | 系统集成费 | 含设备运输搬运安装调试，基础布线配管和售后等 | 1 | 项 |  |  |

 **2025年2月27日**