江苏有线如东分公司马塘工厂监控系统采购二期安装项目设备添加公告

1. 项目基本情况：

原公告的采购项目名称：江苏有线如东分公司马塘工厂监控系统采购二期安装项目

首次公告日期：2025年2月27日

1. 添加信息：

添加事项：☑采购公告☑采购文件□采购结果

添加内容：项目需求及主要设备技术参数、附件三

项目需求及主要设备技术参数添加前：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| 1 | 筒形摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 12 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA |
| 2 | 支架 | 监控专用支架 | 12 | 台 | 海康威视 | DS-2205ZJ |
| 3 | 防爆摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-2XE6045FWD-I |
| 4 | 防爆支架 | 不锈钢材质 | 1 | 台 | 海康威视 | 定制 |
| 5 | 监控交换机 | • 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。• 支持IEEE 802.3at/af。• 支持6KV防浪涌（PoE口）。• 支持PoE输出功率管理。• 千兆网络接入设计。• 线速转发、无阻塞设计。• 存储转发交换方式。• 坚固式高强度金属外壳。• 无风扇设计，高可靠性。 | 2 | 台 | 海康威视 | DS-3E0510SP-E |
| 6 | 光缆 | 8芯 室外 | 130 | 米 | 恒通 |  |
| 7 | 监控汇聚箱 | 6U | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 8 | 网线 | 4对8芯超五双绞传输线 | 600 | 米 | 恒通 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 130 | 米 | 恒通 |  |
| 10 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 1 | 对 | 锐捷 |  |
| 11 | 光纤终端盒 | 8口SC-SC | 2 | 个 | 恒通 |  |
| 12 | 光纤跳线 | SC-SC 3米 | 16 | 根 | 恒通 |  |
| 13 | 辅材 | 水晶头、管材等安装接插件 | 1 | 项 | 国产优质 |  |
| 14 | 系统集成费 | 含设备运输搬运安装调试，基础布线配管和售后等 | 1 | 项 |  |  |

## 附件三（报价单加盖公章）

项目名称：江苏有线如东分公司马塘工厂监控系统采购二期安装项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 筒形摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 12 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA |  |  |
| 2 | 支架 | 监控专用支架 | 12 | 台 | 海康威视 | DS-2205ZJ |  |  |
| 3 | 防爆摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-2XE6045FWD-I |  |  |
| 4 | 防爆支架 | 不锈钢材质 | 1 | 台 | 海康威视 | 定制 |  |  |
| 5 | 监控交换机 | • 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。• 支持IEEE 802.3at/af。• 支持6KV防浪涌（PoE口）。• 支持PoE输出功率管理。• 千兆网络接入设计。• 线速转发、无阻塞设计。• 存储转发交换方式。• 坚固式高强度金属外壳。• 无风扇设计，高可靠性。 | 2 | 台 | 海康威视 | DS-3E0510SP-E |  |  |
| 6 | 光缆 | 8芯 室外 | 130 | 米 | 恒通 |  |  |  |
| 7 | 监控汇聚箱 | 6U | 1 | 台 | 国产优质 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 4对8芯超五双绞传输线 | 600 | 米 | 恒通 |  |  |  |
| 9 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 130 | 米 | 恒通 |  |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 1 | 对 | 锐捷 |  |  |  |
| 11 | 光纤终端盒 | 8口SC-SC | 2 | 个 | 恒通 |  |  |  |
| 12 | 光纤跳线 | SC-SC 3米 | 16 | 根 | 恒通 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 水晶头、管材等安装接插件 | 1 | 项 | 国产优质 |  |  |  |
| 14 | 系统集成费 | 含设备运输搬运安装调试，基础布线配管和售后等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 15 | 总计 | 合计 |  |

项目需求及主要设备技术参数添加后：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| 1 | 筒形摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 2 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA |
| 2 | 半球摄像机 | 室内型400万红外高清摄像机最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持 | 9 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA |
| 3 | 支架 | 监控专用支架 | 2 | 个 | 海康威视 | DS-2205ZJ |
| 4 | POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口支持IEEE 802.3at/af支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-3E0518SP-E(B |
| 5 | 监视器 | 24寸监视器 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-D5024FQ-NA |
| 6 | 监控专用硬盘 | HDD,ST4000VX015-520,4T,5400,3.5,S3, | 2 | 块 | 海康威视 | HDD,WD42PURU-78,C4CY0 |
| 7 | 硬盘录像机 | 64路H.265+ 八硬盘位  | 1 | 台 | 天视通（置换） | 天视通TS8864G |
| 8 | 硬盘录像机 | 64路H.265+ 四硬盘位  | 1 | 台 | 天视通 | 天视通TS8464G |
| 9 | 硬盘录像机 | 32路H.265+ 二硬盘位  | 1 | 台 | 天视通 | 天视通TS5232 |
| 10 | 光纤终端盒 | 8口SC-SC | 2 | 个 | 国产优质 | / |
| 11 | 光纤跳线 | SC-SC 3米 | 16 | 根 | 国产优质 | / |
| 12 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 1 | 对 | 锐捷 | / |
| 13 | 网线 | 超五类网线，无氧铜 国标 | 700 | 米 | 恒通 | / |
| 14 | PVC管 | PVC20 | 200 | 米 | 中财 | / |
| 15 | 辅材 | 水晶头、管材等安装接插件 | 1 | 项 | 国产优质 | / |
| 16 | 放装AP | 1167M双频千兆吸顶AP，一个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持PoE供电和本地供电 | 5 | 台 | 锐捷 | RG-EAP212(G) V2 |
| 17 | 面板AP | 墙面式双频千兆无线接入点，白色，标准面板盒尺寸，内置天线，整机最大无线接入速率1167Mbps，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理 | 3 | 台 | 锐捷 | RG-EAP102 |
| 18 | POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。 | 1 | 台 | 锐捷 | RG-ES110GD-P |
| 19 | AC管理主机 | 10口全千兆路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端带机量300台，最大支持2000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，2个LAN/WAN可切换口，固化6个LAN口，最大支持4个WAN口，其中两个口为默认专用聚合口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1，IP：192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2，IP：192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3，IP：192.168.150.1。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 | 1 | 块 | 锐捷 | RG-EG310G-E |
| 20 | 接入交换机 | 二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。 | 2 | 台 | 锐捷 | RG-ES126GS-E |
| 21 | 理线架 | 24口网络理线架 | 3 | 个 | 恒通 | / |
| 22 | PDU | 8位电源插 | 1 | 个 | 公牛 | / |
| 23 | 机柜 | 600\*600\*1600 | 1 | 台 | 国产优质 | / |
| 24 | 网线 | 六类网线，无氧铜 国标 | 350 | 米 | 恒通 | / |
| 25 | PVC管 | PVC20 | 140 | 米 | 中财 | / |
| 26 | 辅材 | 水晶头、管材等安装接插件 | 1 | 项 | 国产优质 | / |
| 40 | 硬盘录像机 | 32路H.265+ 双硬盘位  | 1 | 台 | 天视通 | / |
| 41 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 100 | 米 | 定制 | / |

## 附件三（报价单加盖公章）

项目名称：江苏有线如东分公司马塘工厂监控系统采购二期安装项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 全费用综合单价 | 合价 |
| 1 | 筒形摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 2 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA |  |  |
| 2 | 半球摄像机 | 室内型400万红外高清摄像机最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持 | 9 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA |  |  |
| 3 | 支架 | 监控专用支架 | 2 | 个 | 海康威视 | DS-2205ZJ |  |  |
| 4 | POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口支持IEEE 802.3at/af支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-3E0518SP-E(B |  |  |
| 5 | 监视器 | 24寸监视器 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-D5024FQ-NA |  |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | HDD,ST4000VX015-520,4T,5400,3.5,S3, | 2 | 块 | 海康威视 | HDD,WD42PURU-78,C4CY0 |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 64路H.265+ 八硬盘位  | 1 | 台 | 天视通（置换） | 天视通TS8864G |  |  |
| 8 | 硬盘录像机 | 64路H.265+ 四硬盘位  | 1 | 台 | 天视通 | 天视通TS8464G |  |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 32路H.265+ 二硬盘位  | 1 | 台 | 天视通 | 天视通TS5232 |  |  |
| 10 | 光纤终端盒 | 8口SC-SC | 2 | 个 | 国产优质 | / |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | SC-SC 3米 | 16 | 根 | 国产优质 | / |  |  |
| 12 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 1 | 对 | 锐捷 | / |  |  |
| 13 | 网线 | 超五类网线，无氧铜 国标 | 700 | 米 | 恒通 | / |  |  |
| 14 | PVC管 | PVC20 | 200 | 米 | 中财 | / |  |  |
| 15 | 辅材 | 水晶头、管材等安装接插件 | 1 | 项 | 国产优质 | / |  |  |
| 16 | 放装AP | 1167M双频千兆吸顶AP，一个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持PoE供电和本地供电 | 5 | 台 | 锐捷 | RG-EAP212(G) V2 |  |  |
| 17 | 面板AP | 墙面式双频千兆无线接入点，白色，标准面板盒尺寸，内置天线，整机最大无线接入速率1167Mbps，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理 | 3 | 台 | 锐捷 | RG-EAP102 |  |  |
| 18 | POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式。 | 1 | 台 | 锐捷 | RG-ES110GD-P |  |  |
| 19 | AC管理主机 | 10口全千兆路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端带机量300台，最大支持2000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，2个LAN/WAN可切换口，固化6个LAN口，最大支持4个WAN口，其中两个口为默认专用聚合口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1，IP：192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2，IP：192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3，IP：192.168.150.1。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 | 1 | 块 | 锐捷 | RG-EG310G-E |  |  |
| 20 | 接入交换机 | 二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。 | 2 | 台 | 锐捷 | RG-ES126GS-E |  |  |
| 21 | 理线架 | 24口网络理线架 | 3 | 个 | 恒通 | / |  |  |
| 22 | PDU | 8位电源插 | 1 | 个 | 公牛 | / |  |  |
| 23 | 机柜 | 600\*600\*1600 | 1 | 台 | 国产优质 | / |  |  |
| 24 | 网线 | 六类网线，无氧铜 国标 | 350 | 米 | 恒通 | / |  |  |
| 25 | PVC管 | PVC20 | 140 | 米 | 中财 |  |  |  |
| 26 | 辅材 | 水晶头、管材等安装接插件 | 1 | 项 | 国产优质 | / |  |  |
| 27 | 筒形摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 12 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA |  |  |
| 28 | 支架 | 监控专用支架 | 12 | 台 | 海康威视 | DS-2205ZJ |  |  |
| 29 | 防爆摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率Smart265编码：主码流支持SVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测音频音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络同时预览路数：最多6路 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-2XE6045FWD-I |  |  |
| 30 | 防爆支架 | 不锈钢材质 | 1 | 台 | 海康威视 | 定制 |  |  |
| 31 | 监控交换机 | • 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。• 支持IEEE 802.3at/af。• 支持6KV防浪涌（PoE口）。• 支持PoE输出功率管理。• 千兆网络接入设计。• 线速转发、无阻塞设计。• 存储转发交换方式。• 坚固式高强度金属外壳。• 无风扇设计，高可靠性。 | 2 | 台 | 海康威视 | DS-3E0510SP-E |  |  |
| 32 | 光缆 | 8芯 室外 | 130 | 米 | 恒通 | / |  |  |
| 33 | 监控汇聚箱 | 6U | 1 | 台 | 国产优质 | / |  |  |
| 34 | 网线 | 4对8芯超五双绞传输线 | 600 | 米 | 恒通 | / |  |  |
| 35 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 130 | 米 | 恒通 | / |  |  |
| 36 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM | 1 | 对 | 锐捷 | / |  |  |
| 37 | 光纤终端盒 | 8口SC-SC | 2 | 个 | 恒通 | / |  |  |
| 38 | 光纤跳线 | SC-SC 3米 | 16 | 根 | 恒通 | / |  |  |
| 39 | 辅材 | 水晶头、管材等安装接插件 | 1 | 项 | 国产优质 | / |  |  |
| 40 | 硬盘录像机 | 32路H.265+ 双硬盘位  | 1 | 台 | 天视通 | / |  |  |
| 41 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 100 | 米 | 定制 | / |  |  |
| 合计 |  |

添加日期：2025年3月7日

1. 其他补充事宜：

无

1. 凡是对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息：

名称：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东县掘港镇长江路29号

联系方式：缪逸飞，顾文杰 联系电话：19201794918、19201799522