泰州市慈善总会信息发布系统项目

招标邀请书

**采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司**

**泰州分公司**

**招标邀请书**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司决定采用自主招标的方式确定泰州市慈善总会信息发布系统项目的承建商。现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

 **一、项目名称**

项目：泰州市慈善总会信息发布系统项目。

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

 **二、项目简介**

（一）项目内容：

项目主要包含LED屏及相关设备的采购安装,质保期3年。

（二）最高限价

本采购项目设置最高限价，投标限价为110000元。

（三）选择流程：

1. 采用邀请招标的方式邀请潜在投标人参与本项目。
2. 投标人应按本邀请文件要求递交响应文件。
3. 采购人组织成立该项目评审委员会。

4） 评审委员会对投标人递交的响应文件进行评审，满足招标文件要求且报价最低的为本项目中标人。

 **三、合格投标人的基本资质要求**

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、投标人具有较强的供货、安装和维护服务能力。

**四、招标文件的发布**

时间： 2022年7月6日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司官网

网址：<http://www.jscnnet.com/tz/>

请各投标人在**2022年7月12日12时前，**将投标确认函发至1014855792@qq.com，投标确认函邮件主题为项目名称+投标人名称。

**五、响应文件**

**1、响应文件包含的内容**

1）企业法人营业执照复印件（加盖公章）；

2）法定代表人授权书；

3）开标一览表；

4）分项报价表；

5）技术参数偏离表；

6）LED大屏后续维保技术要求较高，需保证后续质保服务，要求要出具生产制造厂商针对此项目的三年原厂质保函（原厂盖章）；

**以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。**

**2、响应文件的递交**

投标文件递交采用送达的方式，响应文件截止时间：**2022年7月13日9时**。逾期收到或不符合规定的竞价响应文件恕不接受。

递交响应文件地点：响应文件密封盖公司启封章后送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号。

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

地 址：泰州市梅兰东路99号

联系人：李晓峰

联系电话：15052813300

技术联系人：万芝

联系电话：18796757065

**技术及服务要求**

本次项目具体品牌型号要求如下，详细参数见详细参数要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| 1 | LED屏 | 海康DS-CK18FI | m² | 7.987 | 三年 |
| 2 | 接收卡 | 海康DS-D43R12 | 套 | 13 | 三年 |
| 3 | 视频拼接器 | 海康DS-D43V06 | 台 | 1 | 三年 |
| 4 | LED支架 | 国产定制 | m² | 7.987 | 三年 |
| 5 | 播控软件 | 海康演播室 | 套 | 1 | 三年 |
| 6 | 配电柜 | 具备手动控制设备供电的开启和关闭；具有电源状态指示、运行状态指示 | 台 | 1 | 三年 |
| 7 | 大屏电源电缆 | RVV4\*6+1\*4国标电缆 | 米 | 40 | 三年 |
| 8 | 大屏通讯线缆 | 蓝励六类非屏蔽网络线缆 | 箱 | 1 | 三年 |
| 9 | 弱电机柜 | 标准19英寸1200\*600\*600网络机柜 | 个 | 1 | 三年 |
| 10 | 控制电脑 | 戴尔（台式机）i5-10400-16g-256+1t无线蓝牙730-2G独显+23.8寸液晶显示器 | 台 | 1 | 三年 |
| 11 | HDMI高清线 | 光纤型，30米高清线缆 | 根 | 1 | 三年 |
| 12 | 辅助材料 | 包含线槽，固定件以及电源接驳时所需设备等 | 项 | 1 | 三年 |

中标后须确保项目按施工期限完成。

投标人投标报价中应包含税费、运输费、安装费、调试费等费用。

详细参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED屏 | 海康DS-CK18FI | 1. 点间距P1.86mm尺寸：宽度4.16 m，高度1.92m；2、平整度：≤0.10mm3、每平米像素：288906点/㎡4、封装形式：SMD纯黑灯5、物理拼接缝隙：≤0.10mm6、换帧频率：60HZ7、刷新频率：刷新频率≥30008、最大亮度：≥600cd/㎡9、色温：2000-10000K可调10、对比度：≥3000:111、模组尺寸：320mm\*160mm12、像素失控点：≤0.000001，无常亮点13、灰度等级：16bit14、视角：水平≥170°，垂直≥170°15、最大功率：≤400W/㎡16、显示屏支持动态图像自动补偿功能
2. 显示屏符合HDR4K显示认证技术规范
3. 所投LED产品厂商应具备中国质量认证中心出具的CCC现场检测实验室证书，提供相关证书复印件并加盖制造厂家公章。
 | 7.987 | m² |
| 2 | 接收卡 | 海康DS-D43R12 | 1、单卡带载支持256\*256，256\*5122、支持逐点亮色度校正、可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到一致，提高显示屏的画质3、支持灯板Flash管理。支持灯板Flash校正数据。支持mapping功能。4、支持逐点亮色度校正。5、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件査看接收卡的温度和电压。6、支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实7、支持任意倍频技术，手机拍摄无扫描线8、为保证系统的兼容及稳定性，接收系统厂家与LED显示屏厂家为同一制造商 | 13 | 套 |
| 3 | 视频拼接器 | 海康DS-D43V06 | 1. 支持1路HDMI1.3,2路DVI，视频输出支持4个千兆网口输出2、支持设备默认开启自动信源搜索功能。

3、无需电脑支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。4、支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能 5、产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃6、支持查看当前控制系统的映射信息，版本信息，并对控制器进行授权7、为保证系统的兼容及稳定性，拼接控制器厂家与LED显示屏厂家为同一制造商 | 1 | 台 |
| 4 | LED支架 | 国产定制 | 1、定制结构，5公分边框，2、精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度3、热镀锌方管，铆接、焊接，防锈4、钢结构主材采用：镀锌铁方管5、辅助材料：龙骨50\*30，304黑色不锈钢包边 | 7.987 | m² |
| 5 | 播控软件 | 海康演播室 | 1 提供任意形状的显示区域播出多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；2 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；3 页面支持一个或多个窗口；4 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；5 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页；6 可实现多台异地显示屏同步播放；7 可进行LED屏幕显示布局的创建和修改，提供多通道的设置和显示，多通道可以任意的叠加并调整顺序。8 可管理在LED屏幕上显示的各种视频信号、计算机信号的相关信息，包括来源、信号特点、信号路由等。9 系统具有预监功能，可在调用信号源开窗之前先对其进行预览，以保证显示内容的正确性。10 通过管理控制软件，可以把各种显示信号的组合定义成模式，操作员可以按照需要，随时调用模式，可以快速实现各种显示组合之间的切换；操作员还可以把各种显示窗口或者显示模式定义成预案，可以让控制软件定时自动地调用各种模式或者信号源显示，不需要人工干预(例如设定系统自动开机、自动进入待机状态等等)。可通过快捷键调用模式和预案。 | 1 | 套 |
| 6 | 配电柜 | 国产定制 | 1、具备手动控制设备供电的开启和关闭；2、单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制3、具备上电保护功能。4、具有电源状态指示、运行状态指示5、内部线材采用6平方国标纯铜导线6、产品设计符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。 | 1 | 台 |
| 7 | 大屏电源电缆 | 国产优质 | RVV4\*6+1\*4国标电缆 | 40 | 米 |
| 8 | 大屏通讯线缆 | 蓝励 | 六类非屏蔽网络线缆 | 1 | 箱 |
| 9 | 弱电机柜 | 国产优质 | 标准19英寸1200\*600\*600网络机柜 | 1 | 个 |
| 10 | 控制电脑 | 戴尔 | i5-10400-16g-256+1t无线蓝牙730-2G独显+23.8寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 11 | HDMI高清线 | 国产优质 | 光纤型，30米高清线缆 | 1 | 根 |
| 12 | 辅助材料 | 国产优质 | 包含线槽，固定件以及电源接驳时所需设备等 | 1 | 项 |

品牌及参数由委托方慈善总会指定。**商务内容**

1. 在确定中标候选人并通过采购方内部审批后，江苏有线泰州分公司将与中标方签订采购合同；
2. 工期：合同签订后10个日历天。

3、付款方式：

项目施工完毕，自验收合格之日起15个工作日内，支付合同总金额的90%，稳定运行一年后支付余款。

# 附件1

**法人授权委托书格式**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为（委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权 （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关 （项目名称）项目的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托单位： （公章） 定代表人：（签字或盖章）

签发日期：年月日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：1、全权代表人工作单位： 职务：

 身份证号码： 性别： 年龄：

 2、委托人企业法人营业执照号码：

 地址： 经济性质：

 注册资金： 经营方式：

 经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

# 附件2：开标一览表(格式)

项目名称：

投标人名称：（公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **总价（元）** | **备注** |
|  | 1项 |  |  |
| 合计 | 人民币：（大写）： |
| 完工期 | 合同签订后10个日历天 |
| 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 质保期 | 3年 |
| 备注 |  |

投标人代表签字：

说明：1.承建单位承担本项目的设备采购安装、调试集成服务等保证整套系统符合业主的使用要求并提供售后服务。

2.投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，报价包含实施和售后过程中的一切费用。

3.报价包含税费、运输费、安装费、调试费等费用。

# 附件3：投标分项报价表

投标人名称：（公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总计（元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

备注：1）开具符合要求的增值税专用发票；

2）本表行数不够可自行添加。

# 附件4：技术参数偏离表

项目名称：

投标人名称（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格名称 | 招标文件要求 | 投标设备、服务参数及性能 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：（1）本表不得删除；

 （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

 （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

**投标确认函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

我单位已下载了贵单位项目的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。

我单位名称：，投标联系人：，手机：，邮箱：。

单位（公章）：

日期：年月日

**廉政条款**

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。