**江苏有线泰兴分公司**

**泰兴市供销社系统固定资产监控设施服务项目**

招

标

邀

请

函

**采购人：江苏有线网络发展有限责任公司**

**泰兴分公司**

招标邀请函

江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司（以下简称江苏有线泰兴分公司）拟对泰兴市供销社系统固定资产监控设施服务项目进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

### 一、项目名称

项目名称：泰兴市供销社系统固定资产监控设施服务项目。

采购人：江苏有线泰兴分公司

### 二、项目内容及限价

1、项目内容：

江苏省泰兴市供销合作企业集团总公司的泰兴市供销社系统固定资产监控设施服务项目已经批准建设，江苏有线泰兴泰兴分公司已中标此项目，现邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标，采用**邀请招标**的方法确定承包人。

（1）工程地点：泰兴市。

（2）招标控制价：最高限价41万元，报价超过招标人最高限价的为无效报价。

（3）工期要求：30日历天。

（4）质量标准：合格。

（5）监控数量：暂定50个点。

2、招标范围

400万智能红外网络球机45台、400万枪机（含支架）5台、网络视频存储服务器1套、8TB硬盘8台、综合管理平台1套、55寸屏（含钢架线材等）4台、解码器1台（套）、防火墙1台（套）、电脑1台及其他辅材等内容（具体详见工程量清单）。

3、项目保障

监控设备的质量保证期为二年，售后服务期为五年。

监控接电为中标单位负责安装，江苏有线泰兴分公司配合申请电表开户。

### 三、投标人的基本资质要求

1、为在中华人民共和国境内注册，具有合法经营资格；

2、具有良好的履约能力和售后服务，是所投设备的生产厂家或经销商；

3、所投产品必须符合国家相关标准、行业规范等；

4、具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

### 四、投标参与单位

江苏弘太电讯工程有限公司

江苏微讯达网络科技有限公司

泰兴市科盛智能工程有限公司

### 五、招标文件的发布

时间：2023年9月28日

发布地点：江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司

泰兴市济川南路81号

发布方式：江苏有线泰州分公司网站，网址：http://www.jscnnet.com/tz/

### 六、投标文件

#### 1、投标文件包含的内容

1）企业法人营业执照复印件。

2）法定代表人授权书。

3）法人及委托人身份证复印件。

4）投标报价单。

5）售后服务承诺书。

**以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。**

#### 2、投标文件的递交

投标文件截止时间：2023年10月8日14时，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

递交投标文件地点：投标文件密封盖章后邮寄或送达江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司。

采购人：江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司

地 址：泰兴市济川南路81号

商务联系人：陈先生

联系电话：13376035600

技术联系人：卢先生

联系电话：13852844499

**商务内容**

1、在确定供货商后，江苏有线泰兴分公司将与供货商签订供货合同；

2、付款方式及期限：合同签订生效后预付合同价的50%，竣工验收合格后付清余款。

3、供货商供货材料与投标文件中型号不相符的，江苏有线泰兴分公司有权作退货处理。

4、供货商需在订单下达后30天之内安装完毕。

**工程量清单及技术要求**

1. **工程量清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参数** | **投标品牌** | **投标型号** | **单价（元）** | **数量** | **小计(元）** | **备注** |
| 一、监控设备 | | | | | | | | |
| 1 | 400万智能红外网络球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.65黑白：0.0005lux@F1.650Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：100m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5mm~115mm； 光学变倍：23倍； 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 供电方式：DC12V/3A±10%（标配）； | 大华 | DH-SD4423-D-i |  | 45 |  | 含支架 |
| 2 | 网络视频存储服务器 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 控制器：单控； 高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； 视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：24个，SATA，单盘容量支持1~18TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘，（硬盘型号参考配套产品） | 大华 | DH-EVS5124S |  | 1 |  |  |
| 3 | 8TB硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 大华 | ST8000NM019B |  | 8 |  |  |
| 4 | 综合管理平台 | 处理器：IntelXeonE3-1225V5CPU;支持最大TDP功耗75W 芯片组：IntelC236chipset 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM\*4;配置DDR4/带ECCUDIMM速率2400MHZ;整机最大可以支持64GB IO接口：1个DB-15VGA接口;4个千兆网口;1个BMC管理网口;支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 | 大华 | DH-ICC-B8900S3-HW |  | 1 |  | 含授权100路 |
| 5 | 400万枪机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181; | 大华 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE |  | 5 |  | 含支架 |
| 6 | 55寸屏 | 1、产品尺寸：55寸 2、双边拼缝：3.5mm 3、分辨率：1920\*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)\*1、CVBS(BNC)\*2、DVI-D\*1、HDMI\*1、RS232(RJ45)\*1、USB（升级和多媒体）\*1 6、输出接口：CVBS(BNC)\*2、RS232(RJ45)\*1 | 大华 | DHL550UCM-EF |  | 4 |  | 含钢架线材等 |
| 7 | 解码器 | 支持2路HDMI信号输入接口 支持4路HDMI信号输出接口 支持1个3.5mm口音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 | 大华 | DH-NVD0405DU-2I-8K |  | 1 |  |  |
| 8 | 防火墙 | 2MGMT+18GE+8Combo+4Bypass+2SFP+。防火墙吞吐量5G,并发连接数150G,每秒新建连接数（HTTP）3万，带机量 （用户数量）,自带SSL VPN125个 | 华三 | F1000-9320-AI |  | 1 |  |  |
| 9 | 电脑 | CPU:I5/内存：8G/显存：2G独显/1T固态硬盘/22寸液 | Dell | V3910 |  | 1 |  |  |
| 10 | 辅材1: | 1平方2芯远东电缆、PVC管 | 国产定制 |  |  | 4800 |  |  |
| 11 | 辅材2： | 不锈钢弱电箱 | 国产定制 |  |  | 50 |  |  |
| 12 | 辅材3： | 短路保护器、2孔插座、网线等 | 国产定制 |  |  | 50 |  |  |
| 13 | 辅材4： | 立杆：6米含安装 | 国产定制 |  |  | 10 |  |  |
| 14 | 安装人工费 | 摄像头安装人工费、接电和其它辅材费用。 | 国产定制 |  |  | 50 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

**二、项目要求**

1、乙方负责在合同履行期内完成设备的安装、调试。

2、安装质量标准按国家标准及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进展验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图，选型方案为准需更改设计方案的，须经双方协商同意。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准、组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担与甲方无涉。

**三、其他说明**

（1）投标报价应包括采购、制作、运输、安装、售后服务（培训）费、税金、其他费用等须由中标单位支付的所有费用（包括各种人工费、交通费、机械及仪器使用费、管理、利润、税务费、必要的保险费用、必须的专用工具、辅助材料费及合同实施过程中不可预见的费用等）的总和，招标人不再支付其他任何费用。各单项货物报价不得超过预算单价。

（2）中标单位必须保证所有进场货物为原厂全新货物，密封包装完好，货物进场前由招标单位现场负责人验收，验收不合格不得进场。

（3）投标单位应踏勘现场，如投标单位因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，供应商自行承担一切后果。

**评标标准**

### 1.评标办法

评标采用最低投标报价法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照报价由低到高顺序推荐中标候选人。

### 2. 评审标准

### **1） 投标文件初审**

1. 资格性检查：见招标邀请函第三条投标人的基本要求。
2. 符合性检查：见技术及服务要求。

### **2）最低投标报价法**

1. 在通过资格性审查、符合性审查的投标人中，按报价由低到高低排列名次列出有顺序的中标候选人1-3名；招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

若第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余类推。

1. 评标委员会各成员独立进行评价、打分。评审结束后，将评审结果递交给此次招标负责人进行汇总。

### **3）推荐中标候选人**

评标委员会在推荐中标候选人时，按照投标报价由低到高的顺序，推荐1-3名中标候选人。如投标报价相同，由招标人抽签确定排序。

**法人授权委托书格式**

江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司：

本授权书声明：注册为 （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权 （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关 （项目名称）项目（采购编号：）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托单位： （公章） 法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：年月日

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

**报价单**

项目名称

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **规格型号** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） | |  | | | 小写： | |
| 交货期 | 30 日历天内完成安装并移交全部工程 | | | | | |
| 交货地点 | 招标人指定地点。 | | | | | |
| 免费质保期 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

报价单位（公章）

报价人代表签字：

说明：

1、投标人须按照招标文件要求，提供货到用户指定现场并开具增值税专用票。

2、投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，最高限价41万元。

3、付款方式: 合同签订后预付合同价的50%，竣工验收合格后付清余款。

**廉政条款**

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰兴分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。