**附件1：**

**报 价 函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“YC-CGXQD-2023021江苏有线盐城分公司政企客户用视频会议系统项目”询价公告，我方愿意以：人民币大写 （￥： ）的报价，在工期 个日历日内，完成贵公司所采购的江苏有线盐城分公司政企客户用视频会议系统并提供后续售后服务，详细配置及单价见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **品牌及型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **质保期** | **备注/说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人：（盖单位公章）

法定代表人及其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

**投标授权函**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加 （招标人名称）的 服务项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名： 性别： 身份证号码：

电话： 传真： 手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

**法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：**

**投标承诺函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的 询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受谈判文件所有条款，愿以：人民币大写 （￥： ），在工期 个日历日内，承担本招标范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按招标文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。

4、本次投标，我方将派出 （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期 年 月 日

**质保期承诺书**

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足询价文件要求：

1. 合同货物的质保期为现场验收合格起算，设备质保期 3 年；
2. 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；
3. 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；
4. 中标价含现场安装调试及本地现场售后服务；
5. 我方保证在接到贵单位售后电话后，30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题；
6. 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件2：技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参考建议品牌及型号** | **参数** |
| 1 | ROXTONE 绕线盘 | ROXTONE PCD235 | 绕线盘音频信号线移动线缆车电线收线器塑料卷线盘拖线轴，外箱尺寸： 25.5\*22\*34.5cm，产品材质： PE颜色：黑色 |
| 2 | ROXTONE PCD310+PANEL185-1 | 绕线盘音频信号线移动线缆车电线收线器塑料卷线盘拖线轴，专业的不易破损的手提式全塑线盘架由罗科斯通自主设计并开发，各种长线缆的快速收放。支撑架由进口的高强度聚碳酸酯(PC)注塑而成，线盘使用了一种高韧性的复合材料，一体式的提手和刹车设计，并配有可拆卸的出线轴，具有轻便、耐用抗压、抗摔、不易变形、抗油污、抗紫外线等。 |
| 3 | 绿联DP转HDMI连接线 | 绿联4K 60 2M | DP转HDMI连接线,pvc,镀锡铜，支持4K，60 长2M |
| 4 | **★**12G-SDI同轴电缆 | **★**佳耐美 12G-SDI同轴电缆 200M | 75欧姆同轴电缆 超高清12G-SDI |
| 5 | **★**指挥中心 SDI视频会议摄像头 | **★**海康威视DS-65DC0503 800万12倍变焦官方标配 | 系统参数 可支持操作系统类型： Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux,Android 通用参数 尺寸（宽\*高\*深）：238mm x 131.8mm x 166.35mm 工作温度：-10°C ~ 40°C 重量：1.3Kg 电源：DC 12V 功耗：12W 镜头参数 焦距：4.4mm ~ 52.8mm 光圈：F1.8 ~ F2.6 水平视场角：71° ~ 8.2° 垂直视场角：42.7° ~ 4.5° 变焦：16x 有效像素：851万 图像传感器：1/2.5英寸, CMOS 照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 云台参数 水平范围：±170° 垂直范围：±30° 云台控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 6 | **★**会议室 视频会议摄像头 | **★**海康威视DS-U102D | 支持HDMI 1.4b高清输出，配备3G-SDI接口，有效传输距离zui高长达150米（1080P30）。HDMI、LAN或3G-SDI、LAN可同时输出2路高清数字信号。  远程控制 多种控制方式，使用RS232、RS485、网络以及USB，可对摄像机进行远程控制。内置OLED显示屏可显示HDMI和SDI（SDI不显示4K）输出分辨率、IP地址等信息。 信号系统 HDMI: 4KP30,4KP29.97, 4KP25, 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P25, 1080P29.97, 1080I59.94,1080P59.94, 720P60, 720P59.94,720P50 3G-SDI: 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080P59.94 ,1080I59.94, 1080I50, 1080P30, 1080P29.97,1080P29.97, 1080P25,720P60,720P59.94, 720P50 传感器 1/2.5英寸, CMOS, 有效像素：851万 扫描方式 逐行 镜头 12x, f = 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6 数字变焦  16X白平衡 自动, 室内，室外，一键式，手动 背光补偿 支持 数字降噪 3D数字降噪 信噪比 ≥55dB 水平视场角 71° ~ 8.2° 垂直视场角 42.7° ~ 4.5° 水平转动范围 ±170° 垂直转动范围 ‘-30° ~ +30° 水平转动速度范围 1.7° ~ 76°/s 垂直转动速度范围 0.5° ~ 15°/s 水平、垂直翻转 支持 图像冻结 支持 PoE供电 支持 预置位数量 255 预置位精度 0.1° USB特性 支持操作系统 Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Android编码格式 YUY2 / H.264 /MJPEG 视频制的式 YUY2: zui大1080P@30fps H.264 AVC/SVC: zui大2160P@30fps MJPEG: zui大4KP30 USB音频 支持 USB视频通信协议 UVC 1.1~1.5 UVC PTZ控制 支持 网络特性 视频编码标准 H.264/H.265/MJPEG 视频码流 码流、第二码流 码流分辨率 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408, 640x480, 640x360 第二码流分辨率 720x480, 720x408, 640x480, 640x360, 480x320, 320x240 视频码率 H264: ~50Mbps MJPEG：~200Mbps 码率控制 可变码率，固定码率 帧率 50hz: 4k编码下zui大支持30帧，1080p编码下zui大支持50帧 60hz: 4k编码下zui大支持30帧，1080p编码下zui大支持60帧 音频压缩标准 G711A, AAC 音频码率 96Kbps, 128Kbps 支持协议 TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,SRT,组播等 输入输出接口：HDMI跟SDI不能同出 高清输出 1路, HDMI: 版本1.4b 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 网络接口 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网,支持PoE 音频接口 1路, Line In/Mic In, 3.5mm 音频接口； USB接口 1路，USB3.0,zui高可以输出4K@30fps压缩视频以及1080P原始视频; 通讯接口 1路, RS232 In: 8针小型DIN, zui大距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议; 1路, RS232 OUT：8针小型DIN，zui大距离：30米，VISCA协议组网用; 1路, RS485: 2芯凤凰口, zui大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 电源接口 JEITA类型（DC IN 12V） 复位接口 恢复出厂设置 一般规范 输入电压 DC 12V 输入电流 1.0A（zui大） 工作温度 -10°C ~ 40°C 储藏温度 -40°C ~ 60°C 功耗 12W（zui大） 尺寸 238mm(W) x 166.35mm(H) x 131.8mm(D) |
| 7 | 同轴电缆接头 | BNC Q9(75-5) | 品牌：HAILE 产品名称：BNC/Q9(75—5）视频接头母头 焊接方式：焊接式 接头材质：镀金纯铜触点 适用线径：SYV-75-5 7MM 应用范围：通讯机房数字配线架 视频监控设备 长：56mm 宽9.6mm |
| 8 | **★**三芯XLR平衡卡农头公母 | **★**纽崔克 三芯XLR平衡卡农头公母（对） | [瑞士NEUTRIK/优曲克 型号：NC3FXX/NC3MXX/NC3FXX-B/NC3MXX-B 品名：三芯卡侬公母插头 材质：镀银/镀金插头，多色色环可选 接线:焊接，使用工具电烙铁和锡丝孔径：3.5mm-8mm 用途：话筒、调音台、功放、音箱、幻象电源、摄像机、音箱等设备 特征和性能： 公连接器带改进的无缝锁槽，精密制造的外壳增强耐用性独特的笼型插孔设计，降低接触阻力，提高接触完整性。插孔包含一个焊接屏障，防止焊料进入插孔连接区;母连接器带有加大的金属锁门，便于操作;改良的卡盘式夹线套，提供更大的抗拉力，使组装更加快捷便利;尾套带聚氨酯密封套，更大限度防止电缆受弯曲压影响;彩色环与尾套用于编码和识别;光滑并符合人体工程学的设计-有价值，便于操作;坚固的锌压铸外壳，寿命长，可靠性高;外壳内部带螺纹，有效防止任何损坏;商标认证并带有独一无二的全息图-确保真实可靠的Neutrik品质](https://item.jd.com/10026605116866.html三芯XLR平衡卡农头公母音频信号接头麦克风接插件KTV音响功放工程配件插头%20NC3MXX-B+NC3FXX-B%20黑镀金公母) |
| 9 | 音频卡侬线 | 秋叶原（CHOSEAL）话筒线 双芯咪线 100m | 品牌:秋叶原 CHOSEAL  型号:QS2802T100S  名称:112网双芯咪线  导体:28/0.12铜芯  线径：OD6.0mm  屏蔽：铝箔+裸铜编织PVO  外被：PVC 颜色：黑 |
| 10 | **★**索尼（SONY）SXS卡读卡器 | **★**索尼（SONY）SBAC-US30 | [索尼SBAC-US30 SxS专用读卡器  接口：高速USB(USB 3.0)  重量：约200g  工作温度：+5至+4070  存放温度：-20至+6020  湿度：20%至80%（无凝结）  尺寸(宽X高X深)约104.5×30×132 mm](https://item.jd.com/100024190332.html#crumb-wrap) |
| 11 | 话筒桌面支架万向悬臂减震架 | Superlux舒伯乐HM58TB | 包装内容：主架 铸铝底座A 铸铝底座B 最大承重1.3KG 13.5mm直径钢管 |
| 12 | 六类网线 | 秋叶原(CHOSEAL)原装六类工程网线 305m | [品牌：秋叶原/CHOSEAL  名称：关非屏蔽网线  型号 :QS2619A  导体：精炼铜 外被：PVC 线径:0.57mm  成品外径：OD6.2mm 颜色：灰 箱子尺寸：ABZcm\*AB.5cm\*22.8cn 适用设备 ：路由器 交换机ADSL电脑等](https://item.jd.com/1972174.html?cu=true&utm_source=zhuanlan.zhihu.com&utm_medium=tuiguang&utm_campaign=t_1001542270_1002635729_254642_3001824317&utm_term=c034dd537ec347c892f0cac1cfd47c6b#none) |
| 13 | 吹焊台烙铁组 | 宝工SS-979H恒温数显电烙铁热风枪二合一 | 产品型号：SS-979H 电压220V-240V~50Hz 功率 60W烙铁+700W(max)吹焊 烙铁温度200~480°C 柔风温度100~500°C 噪音<45dB 风量 可调，120L/min(max) 校准功能 有 保险管 05\*20mm 5A 电源线 H插，CCC线1.3m长,3\*0.5mm2 配件 风嘴5mm(1D.4.3mm)/@8mm(1D:7.4mm)/12mm(1D:11.2mm) 电木烙铁架、海绵、清洁球、说明书 产品尺寸 170\*170\*140mm(含支架) 重量 约2.3kg |
| 14 | 电气数字万用表 | 德力西电气数字万用表DEM21 | [产品型号： DEM21  直流电压 400Mv/40v/400/1000V  交流电压 200v/600V  直流电流 400uA/4000uA/400mA/10A  交流电流 4000uA/40mA/10A  温度测试 -40-1000°C 电源方式 9V电池1个 IP等级 IP20 工作温度 0-40°C 相对湿度 小于75%](https://item.jd.com/100003133204.html) |
| 15 | 手电钻 | 博世（BOSCH）GSB 185-LI 18V无刷锂电冲击钻 | 品牌：博世 电压：18伏 机身长度：177毫米 重量(含2.0安时电池)：1.3千克 空载速率：一档 0-500转/分钟、二档 0-1900转/分钟 冲击率：0-27.000次/分钟 最大扭矩：硬扭 50牛顿米、软扭 21牛顿米 最大螺钉直径：10毫米 最大钻孔直径：木材35毫米、钢材 10毫米、砖墙 10毫米 夹头材质：金属 |
| 16 | 精密螺丝刀套装 电工钳子套装 | 世达（SATA）09314 SVCM合金钢7件套 麦思德 (MASTERPROOF)工业级钳子三件套 | 品牌：世达 长宽高：185mm\*133mm\*33mm  一字L4\*50,2.0\*50,3.0\*50  十字PHO\*50,PHOO\*50,PHOOO\*40 |
| 17 | 光功率计红光一体机 | 胜为（shengwei）高精度光功率计红光一体机 OM-608 | 品牌：胜为 功率测试范围（dBm） -70~+5/-50~+10/ -40~+20  工作温度 -20~+60℃  存储温度 -25~+70℃  波长范围（nm） 800~1700 |
| 18 | 网线钳 | 绿联（UGREEN）网线钳 | 品牌：绿联 |
| 19 | 惠普ppt翻页笔 | 惠普黑色电池款 | 品牌：惠普黑色电池款 |
| 20 | 绿联HDMI 2.0线 | 绿联4K60 2M | 品牌：绿联 2M 4K/60Hz |