附件1：

**响 应 文 件**

**项目编号：JSCNLYG-JC2025-010801**

**项目名称：江苏有线连云港分公司井框、井盖采购**

**响 应 人：**

**日 期： 2025 年 月 日**

**江苏有线连云港分公司井框、井盖报价表**

**报价单位： (章)**

**授权代表： 联系电话：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **等级** | **规格** | **单位** | **拟采购数量** | **单价**  **（元）** | **合计金额（元）** | **备注** |
| 1 | 钢纤维井框 | B | 600\*600 | 套 | 150 |  |  |  |
| 2 | 钢纤维井盖 | B | 600\*600 | 套 | 150 |  |  |  |
| 3 | 钢纤维井框 | C | φ700 | 套 | 40 |  |  |  |
| 4 | 钢纤维井盖 | C | φ700 | 套 | 40 |  |  |  |
| 5 | 钢纤维上覆盖板 | C | 1200\*1500 | 套 | 5 |  |  |  |
| 费用总计（元） | | | | | | |  | |

其他：1、报价含开票（13%的增值税专用发票），及送货指定地点的费用。

2、具体型号尺寸详见图纸。

3、**采购数量计费用与实际采购数量无关，仅用于本次报价评审依据，实际数量以公司订单为准。**

**响应授权函**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （响应人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加 （采购人名称）的 项目的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名： 性别： 身份证号码：

电话： 传真： 手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

**法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：**

**响应人增值税专用发票开票信息**

户名：

账号：

开户行：

纳税人识别号：

地址：

电话：

注：用于公司录入供应商信息。

**响应承诺函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司连云港分公司：

1、根据已收到的 询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受询价文件所有条款，愿以总价人民币大写 （￥： ），在工期 个日历日内，完成首批标的物的供应、承担本次采购范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按响应文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。

4、本次询价响应，我方将派出 （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果入选，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及省、市相关管理规定，如有违反，贵方有权取消我方的中选资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期 年 月 日

附件2：

## 技术要求：

1、原材料及构造要求

1.1原材料要求

1.1.1 钢纤维应符合JG/T 3064-1999的规定。

1.1.2 水泥应符合GB 175-2007的规定。

1.1.3 钢筋采用HRB335热轧带肋钢筋并应符合GB 1499.2-2007的规定。

1.1.4 用铸件制作的钢箍其铸件应符合GB/T 9439-2010、GB/T 1348-2009的规定；用钢板制作的钢箍采用Q235钢板并应符合GB/T 700-2006的规定。

1.1.5 砂、石子、外加剂应符合GB/T 14684-2011、GB/T 14685-2011、GB 8076-2008的规定。

1.1.6 拌合用水应符合JGJ 63-2006的规定。

1.2 构造要求

1.2.1 钢筋断料长度允许偏差为0～2mm，其表面不得有油污。

1.2.2 钢箍直径、边长偏差为±2mm，垂直高度允许偏差为0～2mm。

1.2.3 钢筋间距的允许偏差为±5.0mm。

1.2.4 混凝土保护层厚度不应小于12mm。

2、尺寸偏差

2.1单块井盖与支座的间隙a（a1+a2）≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm。

2.2 井盖的嵌入深度应不小于其厚度的90%。

3、承载能力 单位为千牛

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 井盖等级 | 裂缝荷载 | 破坏荷载 |
| A15 | ≥7.5 | ≥15 |
| B125 | ≥62.5 | ≥125 |
| C250 | ≥125 | ≥250 |
| D400 | ≥200 | ≥400 |
| E600 | ≥300 | ≥600 |
| F900 | ≥450 | ≥900 |
| 注：裂缝荷载指井盖加荷时表面裂缝宽度达0.2mm时的试验荷载值 | | |

4、其他要求，井盖印制“江苏有线及公司LOGO，客服热线96296”的字样。

注：如入选，成交单位应按提供的图纸进行生产制作。供货后将进行不定期抽样检查，如未能达到上述技术标准，将取消中标单位供货资格。

## 三、供货期限：

收到采购人采购订单后15日内送货至指定地点。

附件3：

**关于采购保证金退回信息的声明**

**江苏省广电有线信息网络股份有限公司连云港分公司：**

我公司 现报名参加贵公司组织的编号为： 的 项目的商务采购活动，并按采购文件规定提交了 元整（￥： ）的采购保证金。

在按相关约定退回该投标保证金时，请按以下信息退回：

户 名： （必须与响应人名称一致）

开户银行： （必须是响应人基本账户）

银行账号： （必须是响应人基本账户）

单位名称： （章）

授权代表：

日 期：