**江苏有线如东分公司如东县洋口港经济开发区海鲜商贸城户外信息发布系统采购项目招标公告**

**我公司以公开招标方式采购以下项目**：

**1.采购人：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。**

**2.采购项目名称：洋口港经济开发区海鲜商贸城户外信息发布系统采购项目。**

**3.采购项目内容**：详见清单

**4.采购方式**：**公开招标**。

**5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）**：

（1）为保证服务质量及售后响应时效，投标企业必须注册地位于江苏省南通市境内；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（3）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（4）本项目不接受联合体参与投标。

**6.其他资格要求**

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，近三年内无行政处罚及其他失信行为。

**7.获取采购文件**

时间：2024年1月11日至2024年1月21日

地点：江苏有线如东分公司十楼

本工程资料费100元/套，无论中标与否，不予退还。

**8.报名需携带的资料：**

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2024年1月21日下午17:00。

供应商投标截止时间：2024年1月22日下午15:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

**9.购买采购文件的银行信息：**

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行 账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

**10、设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净屏尺寸：3.52m\*2.08m=7.32ｍ²\*2套 | | | | | | |
| 含框尺寸：3.62m\*2.16m=7.6ｍ²\*2套 | | | | | | |
| **序号** | **产品类别** | **品牌** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **产品品**  **牌及型号** |
| 1 | 户外全彩屏 | 强力巨彩、创维、海佳电子 | 1、像素点间距：≤4mm  2、单元板分辨率：≥3200 Dots 屏体尺寸：3.52\*2.08=7.32\*2套=14.64平方  3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项  4、像素构成：1R、1G、1B  5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装  6、驱动方式：恒流驱动  7、控制方式：同步控制系统  8、维护方式：前后双向维护  9、整屏平整度≤0.05mm  10、白平衡亮度：≥6000cd/㎡，亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98%  11、色温2000K-10000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K  12、水平视角≥170°；垂直视角≥170°  13、对比度≥9000：1  14、供电电源：在4.2\*（1±10%）VDC～4.5\*（1±10%）VDC范围内能正常工作  15、峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m²  16、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求  17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作  18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65  19、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善  20、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能  21、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示  22、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃  23、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上  24、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节  25、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，符合肉眼观看标准。  26、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕。  27、免费搭设20M网路专线（质保期内免费使用），支持远程播控。  以上技术参数需提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书原件扫描件并加盖制造商公章）。  所投产品具有CCC、CE、ROHS、FCC认证证书（提供相关证书原件扫描件并加盖制造商公章）  符合光生物安全检测标准，无视网膜蓝光危害，并提供具有 TUV 标识的低蓝光认证证书（提供相关证书原件扫描件并加盖制造商公章）;  投标产品属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件并加盖供应商公章；  LED显示产品为保证有效降低功耗，产品具备在高分辨率、高均匀度的情况下，稳定性好、功耗低，提供相关证明材料原件扫描件并加盖供应商公章；  所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关证明材料原件扫描件并加盖供应商公章； | ㎡ | 14.64 | 强力巨彩p4 |
| 2 | 同异步播放盒 | 诺瓦、灰度、卡莱特 | 1.支持最大65万像素带载能力，1路千兆网口输出  2.最宽4096像素点或最高3840像素点  3.支持1路独立音频输出  4.支持云分级管理和多角色节目发布，支持云监测报警并自动联动  5.处理性能强大，支持H.265 4K高清视频硬解码播放，8GB容量（可用4GB）  6.支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表 | 台 | 2 | 卡莱特A35 |
| 3 | 接收卡 | 卡莱特、灵星雨、灵信 | 1.集成16个HUB75，无需再配转接板  2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据  3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。  4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。  5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力  6.支持低亮高灰  7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果  8.支持箱体标定和快速标序  9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示  10.支持数据偏移，支持误码侦测  11.支持环路备份，支持固件备份 | 张 | 22 | 卡莱特75E |
| 4 | 显示屏框架及支架 | 定制 | 镀锌方管焊制、304不锈钢包边、框架厚度≦12CM、贴墙安装。 | 项 | 2 | 定制 |
| 5 | 配电柜 | ABB、正泰、德力西、西门子 | 20KW,LED专用配电柜,具有PLC远程控制功能，可以通过软件实现远程开关电，安装于显示屏框体内部靠近维护门的合适位置，单独的配电箱，内含空气开关、交流接触器等，电流与功率设计符合屏体设计要求。 | 项 | 1 | 德力西 |
| 6 | 拆屏费用 |  | 将原有显示屏、框架及支架进行拆除、搬动到甲方指定位置 | 项 | 2 |  |
| 7 | 电脑 | 联想、华为、戴尔、  惠普 | Intel I5 CPU/8GB内存/1TB硬盘/2G独立显存/集成千兆网卡/23.5WLCD | 台 | 1 | 联想 |
| 8 | 电源线、网线 | 国产优质 | 强电：YJV5\*4㎡电缆线进配电柜、配电柜分6组RVV3\*2.5㎡进两块显示屏内不同位置（每块屏三组）；弱电：由控制电脑或交换机分别布1根超六类网络到屏内（80米以内）。 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 9 | 安装调试、售后服务、培训、质保3年 | | | 项 | 1 |  |