**电梯电瓶车阻车系统监控设备 采购**

**招**

**标**

**邀**

**请**

**函**

**采 购 人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司**

**邀请函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）决定采用自主招标方式采购电梯电瓶车阻车系统摄像头、16路/32路监控录像机、监控硬盘等设备。现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

**一、项目名称**

项目名称：电梯电瓶车阻车系统监控设备采购项目。

采购人：江苏有线泰州分公司

**二、项目内容及限价**

1、项目内容：

本项目根据江苏有线泰州分公司政企业务发展需求，进行相关电梯监控设备招标采购，具体设备、数量如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 400万像素电梯阻车摄像头 | 255 | 台 | 包含：设备安装调测、辅材等 |
| 16路硬盘监控录像机 | 1 | 台 |
| 32路硬盘监控录像机 | 1 | 台 |
| 4T硬盘 | 10 | 块 |

2、本项目最高限价21万元。

3、采用综合评分法选择中标候选人。

4、招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的参与人不承担任何责任，也无义务向受影响的参与人解释采取这一行动的理由。

**三、投标人的基本资质要求**

1、为在中华人民共和国境内注册，具有合法经营资格；

2、具有良好的履约能力和售后服务，是所投设备的生产厂家或经销商；

3、所投产品必须符合国家相关标准、行业规范等；

4、具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

**四、招标文件的发布**

发布时间： 2024年 4月15日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 （泰州市海 陵区梅兰东路99号）

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站

网址：http://www.jscnnet.com/tz/

**五、投标文件**

**1、投标文件包含的内容**

1）、开标一览表

2）、企业营业执照复印件

3）、法人授权委托书

4）、法人或委托人身份证复印件

5）、售后服务承诺书等其他评审所需材料

6）、参数偏离表

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

**2、投标文件的递交**

投标文件递交采用邮寄或送达的方式，投标文件截止时间：2024年4月25日9时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：响应文件密封盖公司启封章后邮寄或送至江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司。

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

地 址：泰州市海陵区梅兰东路99号

商务联系人：霍先生

联系电话：19215261699

项目联系人：潘先生

联系电话：19215288689

**产品技术要求**

**推荐品牌：海康威视、大华、TP-LINK**

1、竞标方需选择符合以下技术参数的产品参与竞争。

2、摄像机（网络）技术参数需求：

|  |  |
| --- | --- |
| **功能** | 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测  遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm  最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像  支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态  支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储  1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲  支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线  采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m  IK08防暴等级，可靠性高  支持PoE供电 |

1. 32路硬盘录像机技术参数需求：

|  |  |
| --- | --- |
| **功能** | 1、视频参数  视频输出：1路HDMI，1路VGA  HDMI输出：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz  VGA输出：1路VGA，默认与主口同源，支持配置为异源，分辨率：1920\*1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz  CVBS输出：不支持  预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面  视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264  解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）  2、系统参数  视频接入路数：16；网络输入带宽：160Mbps；网络输出带宽：160Mbps  录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  3、一般规范  电源规格：DC 12V 40W  功耗（不含硬盘）：≤15W  工作温度：-10℃～＋55℃  工作湿度：10％～90％  4、音频参数  音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC  音频输出：1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）  语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）  5、其他  红外遥控：不支持  6、硬盘管理  盘位：2个SATA接口；单盘容量：最大支持10TB；阵列类型：不支持  扩展存储：不支持  7、外部接口  网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口：无  USB接口： 1个USB2.0（前置），1个USB2.0 （后置）  报警输入：4；报警输出：1  8、网络管理  网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）  9、录像管理  录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像  回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放  备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |

1. 16路硬盘录像机技术参数需求：

|  |  |
| --- | --- |
| **功能** | 1、视频参数  视频输出：1路HDMI，1路VGA  HDMI输出：4K（3840\*2160）/30Hz, 2K（2560\*1440）/60Hz，  1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz  VGA输出：默认和HDMI同源，支持配置异源，1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz  CVBS输出：不支持  预览分屏：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面  视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265  解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）  2、系统参数  视频接入路数：32；网络输入带宽：256Mbps；网络输出带宽：160Mps  录像分辨率：  8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  3、一般规范  电源规格：AC 220V 75W；功耗（不含硬盘）：≤20W  工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％  4、音频参数  音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC  音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）  语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）  5、其他：红外遥控：不支持  6、硬盘管理  盘位：4个SATA接口；单盘容量：最大支持10TB  阵列类型：不支持；扩展存储：不支持  7、外部接口  网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口  串行接口：2个，RS-485半双工串行接口  1个，标准RS-232串行接口；USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）；报警输入：16；报警输出：4  8、网络管理  网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）  9、录像管理  录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像  回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放  备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |

5、监控硬盘技术参数需求：

|  |  |
| --- | --- |
| **功能** | 容量（TB）：4  接口：SATA3  转速（rpm）：5900  缓存：64MB |

**售后服务要求**

**一、硬件施工服务**

本工程要求卖方能够提供摄像头现场硬件施工服务，硬件施工服务时间及内容由买方根据工程进度及工作需要情况确定。卖方需配合做好设备硬件安装调试、升级改造方案制定等工作。

**二、技术支持服务**

本工程要求卖方能够提供摄像头现场技术服务，技术服务时间及内容由买方根据工程进度及工作需要情况确定。

卖方应为本工程项目组建服务支撑人员供专业、及时的远程或现场技术支持。

设备免费质保期不得低于一年，维保期内，卖方应提供灵活、多样的通信手段，提供每周7天、每天24小时的响应服务，保证在任何时候买方都能及时找到卖方工程师的技术支持服务。如果出现紧急技术问题，在买方通过电话或传真通知卖方情况下，卖方的工程师应在1小时内予以答复。

维保期内，如买方要求进行紧急处理，卖方应在提供远端服务的同时，在接到买方通知（电话或传真）后派遣技术人员6小时内响应支持，紧急情况下应在24小时内送达备品备件。因不可抗力致使卖方未按时到达现场除外。

工程期或维保期内，对于故障摄像头，卖方须以同型号产品替换的方式进行维修，从确定硬件故障至替换件到达故障现场的时间不得超过3天；如卖方提供的产品出现较大数量的故障，或卖方无法达到技术规范书中的要求，买方有权要求卖方重新供货，直至取消卖方未来参与采购的资格。由此产生的所有费用，均由卖方承担。

卖方所投摄像头制造商应在国内有常设技术支持机构，并有长期、稳定、专业化、高素质的技术支持队伍。卖方应对其在中国的售后服务、技术支持方面的情况（包括办事处地点、技术人员组成以及备件存放地点）作出说明。

维保期满后，如果卖方所投摄像头决定停止生产合同类型摄像头，卖方必须在停产前12个月以书面形式通知买方。如果买方需要，卖方保证以不高于本合同折扣后价格的优惠价格向买方提供具有同类型功能的替代产品；如果卖方更换产品，卖方必须提前12个月以书面形式通知买方。

**三、项目管理**

若卖方出现技术上或法律上的纠纷，应由卖方全权解决，确保不影响项目进度。

在项目实施的全过程中，卖方需明确一名负责人，负责进行摄像头安装调试的协调工作，并负责工程实施期间，所有因施工引发问题的协调。

**商务内容**

1、在确定供货商后，江苏有线泰州分公司将与供货商签订供货合同。

2、付款方式及期限：双方约定，甲方通过银行转账方式支付乙方合同款。安装调测验收合格后，30个工作日内甲方支付乙方合同款100%。

3、供货商供货材料与投标文件中型号不相符的，江苏有线泰州分公司有权作退货处理。

4、 供货商需在合同签订后30天之内完成供货及设备安装。

**法人授权委托书格式**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为 （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权 （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关 （项目名称）（的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

委托单位： （公章） 法定代表人：（签字或盖章）

签发日期： 年 月 日

说明：

1. 委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

**开标一览表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **设备单价（元）** | **施工单价（元）** | **合价 （元）**  **数量\*(设备单价+施工单价)** |
| 400万像素电梯阻车摄像头 |  |  | 255台 |  |  |  |
| 16路硬盘监控录像机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 32路硬盘监控录像机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 4T硬盘 |  |  | 10块 |  |  |  |
| 总计：（大写） |  | | | | 小写： | |
| 交货期 | 30天 | | | | | |
| 交货地点 | 泰州市海陵区梅兰东路99号 | | | | | |
| 免费质保期 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（公章）：

说明：

1、 报价人须按照询价文件要求，提供货到用户指定现场并开具增值税专用发票。

2、报价人须严格按照开标一览表格式进行报价，不得对表格条目进行删改。

3、付款方式: 安装调测验收合格后，30个工作日内甲方支付乙方合同款100%。

**参数偏离表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数要求** | **是否偏离** |
| **摄像头**  **功能** | 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测  遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm  最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像  支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态  支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储  1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲  支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线  采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m  IK08防暴等级，可靠性高  支持PoE供电 |  |
| **16路硬盘录像机** | 视频输出：1路HDMI，1路VGA  HDMI输出：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz  VGA输出：1路VGA，默认与主口同源，支持配置为异源，分辨率：1920\*1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz  预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面  视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264  解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P） |  |
| 视频接入路数：16；网络输入带宽：160Mbps；网络输出带宽：160Mbps  录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  |
| 电源规格：DC 12V 40W  功耗（不含硬盘）：≤15W  工作温度：-10℃～＋55℃  工作湿度：10％～90％ |  |
| 音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC  音频输出：1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）  语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） |  |
| 盘位：2个SATA接口；单盘容量：最大支持10TB； |  |
| 网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口：无  USB接口： 1个USB2.0（前置），1个USB2.0 （后置）  报警输入：4；报警输出：1 |  |
| 网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址） |  |
| 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像  回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放  备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |  |
| **32路硬盘录像机** | 视频输出：1路HDMI，1路VGA  HDMI输出：4K（3840\*2160）/30Hz, 2K（2560\*1440）/60Hz，  1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz  VGA输出：默认和HDMI同源，支持配置异源，1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz  预览分屏：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面  视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265  解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P） |  |
| 视频接入路数：32；网络输入带宽：256Mbps；网络输出带宽：160Mps  录像分辨率：  8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  |
| 电源规格：AC 220V 75W；功耗（不含硬盘）：≤20W  工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％ |  |
| 音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC  音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）  语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） |  |
| 盘位：4个SATA接口；单盘容量：最大支持10TB |  |
| 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口  串行接口：2个，RS-485半双工串行接口  1个，标准RS-232串行接口；USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）；报警输入：16；报警输出：4 |  |
| 网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址） |  |
| 录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像  回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放  备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |  |
| **硬盘** | 容量（TB）：4 接口：SATA3  转速（rpm）：5900 缓存：64MB |  |

**评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评标项目** | | **评分要求** |
| 1 | 价格  （40分） | 投标人应根据竞标文件的要求，提供产品报价书（开标一览表），有缺漏项(不论是数量还是金额)均视为不实质性响应。以所有投标单位的有效报价的平均值为基准价，基准价得满分，总价每高于基准价1000元扣1分，每低于基准价1000元扣0.5分，扣满20分即止。 |
|
| 2 | 技术指标  （20分） | 所有技术条款负偏离一项扣1分，扣完为止。（投标方提供技术指标偏离表） |
| 3 | 供货能力  （15分） | 根据投标人提供的供货实施方案（包括供货人员配置、设备质量情况等）。有方案且较详实的得12-15分；较好得8-11分；一般得4-7分；没有或者较差得0-3分。 |
| 4 | 售后服务 （25分） | 保修期（6分）：承诺免费保修期限1年的得4分，每增加1年加1分，最多加2分。 |
| 硬件施工、技术支持服务方案的合理性、完善性(15分)：较好得15-12分；好得11-8分；一般得7-4分；没有或者较差得0分。 |
| 服务（3分）：提供每周7天、每天24小时的响应服务得3分，其余不得分。（提供承诺函） |
| 应急备品备件24小时内送达得1分，超过24小时不得分。（提供承诺函） |
|  | **总分** | |

**廉政条款**

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。

**电梯电瓶车阻车系统监控设备采购项目采购合同模板**

**合同名称及合同编号：电梯电瓶车阻车系统监控设备采购项目**

**甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司**

**乙方：**

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规，在友好协商、平等互利的基础上，就**：**电梯电瓶车阻车系统监控设备相关产品供货事宜达成如下合同：

**第一条**  甲方选定乙方作为电梯电瓶车阻车系统监控设备相关产品供货供应商，在本协议有效期内，双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规及甲方在供应商管理方面的规章制度。

**第二条** 本合同所适用的采购主体范围为甲方。

**第三条 甲方的权利与义务**

1.甲方有权享有乙方提供的符合招标、投标文件规定的产品及/或服务。

2.甲方应在产品到货后及时组织验收，并有权在验收时对乙方提供的货物进行随机抽样，由甲方指定检测机构进行检测。

3.在乙方按照合同约定履行相应义务的前提下，甲方应按合同约定支付货款。

4．甲方不承诺乙方在本合同有效期内能够获得订单。

**第四条 乙方的权利与义务**

1.乙方按照双方确认的价格水平**（乙方报价表附后）**和约定的时间提供符合要求的产品及/或服务。

2.乙方应配合甲方对其提供的产品及/或服务进行验收和抽样检测。免费提供验收或抽样等检测所需的测试工具、并搭建测试环境。

3.乙方对产品及/或服务质量承担责任。

4.乙方保证对提供给甲方的产品或服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对未申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等），且不存在其他权属纠纷。

5.本合同有效期间，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或出现机构变更、歇业、停产、转产等情况，应在15个工作日内书面通知甲方；本合同供货产品或部分产品发生产品升级或替换等情况，应提前书面通知甲方。

6.乙方应当按照合同约定履行义务，完成本项目。不向他人转让本项目，也不将本项目肢解后分别向他人转让。乙方按照合同约定或经甲方同意，可以将本项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。乙方应当就分包项目向甲方负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

**第五条 验收和检测**

1.所有产品验收或抽样检测均按甲方招标书、乙方投标书、询标时卖方做出的书面承诺以及甲乙双方共同签订的补充协议的要求进行。如甲方没有相应标准的，则依据相关国家或行业标准执行。

2.抽样检测费用：抽样检测不合格的，所有费用由乙方承担；合格的，所有费用由甲方承担。

3.若乙方有升级产品或同种功能产品替代供货时，应提供满足检测要求数量的相应产品和检测涉及的全部相关材料交由甲方重新进行检测，检测标准同验收标准，所有检测费用由乙方负责。检测通过后方能供货。

**第六条 付款方式及期限**

1.付款方式:银行转帐的方式汇入乙方账号内，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如乙方的收款账号和开户行变更，须及时以书面形式通知甲方，通知须盖有乙方的合同章和财务章。

2.付款期限：安装调测验收合格后，30个工作日内甲方支付乙方合同款100%。

**第七条 售后服务**

1.服务：包括但不限于投标书和询标时乙方做出的书面澄清中承诺的服务。乙方所销售的产品均已包含免费包修期内每周7天×24小时服务。

电话支持：乙方为甲方提供7\*24（每周7天，每天24小时，下同）电话支持服务。

技术支持电话：

现场服务：免费包修期内提供故障货物免费更换服务。由于乙方原因造成的各种故障，技术服务人员均须及时响应和解决。对于电话、邮件等各种渠道的技术咨询，要给予及时响应。

备件备品：原厂商及乙方保证所提供的设备的备件库可以满足甲方日常使用、排除硬件故障的需求。

2.甲乙双方约定合同产品免费包修期为 年，自甲方验收通过之日起计算。

3.免费包修期外服务：按招标文件中规定执行。

**第八条 违约责任**

1.甲乙双方均应认真履行合同，由于任何一方违约使本合同不能履行、不能完全履行或履行不符合约定条件的，由违约方承担责任；如属双方违约，各自承担相应的责任。

2.甲乙双方同意，如违反本合同第十一条廉政条款的，甲方可直接没收所有履约保证金，此外有其他违约的，甲方拥有进一步追诉的权力。在合同履行过程中，如乙方不按采购合同履行，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。扣除后保证金不足的，乙方应在五个工作日内补足，或由甲方直接在应付账款中扣除补足；乙方未承担履约保证、质量保证和廉洁条款中约定的保证责任的，甲方有权直接在买方应付账款中扣除。

3.乙方未按照供货周期约定的时间到货，乙方每逾期一天交货（不足一天按一天计算），甲方按该采购合同金额的0.5%收取乙方滞纳金。逾期超过20天的，甲方有权向乙方索赔。

4.因甲方原因不能如期进行验收、不能如期在各种证明和报告上签字或不能遵守合同条款规定的其他义务，由此所造成的延误责任由甲方承担。

5.乙方提供的产品验收或抽样检测不合格，乙方应无条件予以更换该批次产品，并按该批次产品总金额20%支付违约金。

6.甲方未按约定支付合同款，甲方每逾期一天支付（不足一天按一天计算），乙方可获得采购合同金额的0.5%的赔偿金。该赔偿金将加入本合同总价中，并由甲方一次性支付给乙方。但是，赔偿金的支付总额不超过合同总金额的10%。

7. 乙方将本项目转让给他人的，将本项目肢解后分别转让给他人的,违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，视为乙方违约，乙方应向甲方赔偿由此而给甲方造成的损失。此外，甲方有权没收乙方全部的履约保证金。

8.经证实，乙方发生下列各方面情况的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，取消乙方入围供应商资格，并拒绝其参加今后4年内的采购活动。

（一）资格（质）方面存在问题的：

1）乙方的相关资格（质）被授予机关降级或取消的；

2）乙方有隐瞒不报、谎报等情形，或提供的资质证明材料失实的。

（二）在实施采购过程中有下列行为的：

1）在为甲方提供产品及/或服务过程中因故意或过失，致使采购结果不符合招标文件要求，或因泄漏甲方商业秘密给甲方造成损害的；

2）对于经双方协商一致的采购合同条款，乙方无故不予履行或不完全履行的；

3）对于甲方的订货单，乙方无故不签订，或无故拖延签订的；

4）逾期超过20天仍未能交付全部或部分采购合同产品的；

5）在有效期内甲方对乙方的随机抽样检测，任意两次检测结果劣于招标前检测结果的；

6）在有效期内，乙方累计三次出现产品质量、服务质量问题的（以甲方书面投诉函件为准）；

7）乙方提供给甲方的产品或服务被有权机关认定侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等），或存在其他权属纠纷的；

8）触犯本合同第十二条廉政条款所涉及内容的。

**第九条 争议的解决**

甲乙双方同意，在执行本合同过程中所发生的一切争议，应先通过友好协商解决，自发生争议之日起30日内协商不成的，任何一方均可以诉诸甲方住所地人民法院解决。

**第十条 不可抗力**

1.不可抗力，系指地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的，直接影响本合同履行的意外事件。对本合同履行不产生直接影响的意外事件，不构成不可抗力。

2.如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。但是，一方迟延履行本合同同时发生了不可抗力，迟延方的违约责任不能免除。

3.受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不能就扩大损失的部分要求免责。

4.受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后10个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有效的证明文件。

5.不可抗力影响结束后，受影响一方应在5个工作日内书面通知对方。

6.如果不可抗力影响超过30天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的15天内未能协商一致，各方均有权解除合同。

**第十一条 合同生效及有效期**

1.合同的生效期：本合同壹式肆份（甲方、乙方各贰份），双方签字盖章后生效。

2.合同有效期：自本合同生效之日起至 止。

3.本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等法律效力：

（1）乙方提交的投标函；

（2）甲方的招标文件、乙方的投标文件、乙方的投标报价表、询标时乙方做出的书面澄清及双方其它补充修改的部分；

（3）双方签订的采购订单合同。

4.在执行本合同期间，双方所有通知应采用传真或信函的方式。

5.本合同所含各种文件内容如有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）合同条款优先于招标文件条款；

（2）在后文件的效力优于在先文件的效力，除有特别说明外。

6.本合同中的未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

7.合同终止与合作关系解除

合同有效期内，双方可协商变更或提前终止本合同。

因政策或甲方实际情况发生变化，甲方有权利单方面终止本合同。甲方提出终止合同，应提前10个工作日向乙方发出通知，乙方须在收到该通知后2个工作日内回函给予确认。乙方未回函确认的，不影响甲方终止合同通知的效力。

本合同终止不影响双方尚未履行完毕的采购订单合同的效力，特别声明的除外。

8.合同变更

本合同可以修改或补充。其修改或补充内容须在协商一致的基础上，经双方法定代表人或授权代表签署书面补充合同并加盖公章后生效。补充合同构成本合同的组成部分，具有与本合同的同等效力。补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准。

9.保密条款

本合同履行期间及履行完毕的任何时候，未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。法律、法规另有规定的除外。

如需要，乙方应根据甲方的要求签署相应的保密合同。

**第十二条、 廉洁条款**

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。

**第十三条、附则**

本合同所指采购合同，包含订货单。

本合同所列附件均为本合同组成部分，具有同等法律效应。

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

乙方：

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日