**附件1：**

**响 应 文 件**

**项目编号：**YC-CGXQD-2023002

**项目名称：****江苏有线盐城分公司**

**5G-PDA维护终端采购**

**供应商名称：**

**授权代表姓名及联系方式：**

**日 期： 2023 年 月 日**

**报 价 函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“YC-CGXQD-2023002江苏有线盐城分公司5G-PDA维护终端采购项目”询价公告，我方愿意以：人民币大写 （￥： ）的报价，在工期 个日历日内，完成贵公司5G-PDA维护终端采购项目采购并提供相应的后续售后服务，详细配置及单价见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及配置说明 | 质保期  （年） | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合计  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他优惠政策说明 |  | | | | | |
| 5 | 最终报价 | 人民币大写： （小写： ） | | | | | |

注：本报价单有效期 日历日（不少于15天），且含全额13%增值税。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

**投标授权函**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加 （招标人名称）的 采购项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名： 性别： 身份证号码：

电话： 传真： 手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

**单位营业执照、法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：**

**投标承诺函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的 询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受文件所有条款，愿以：人民币大写 （￥： ），在工期 个日历日内，承担本询价范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按询价文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。

4、本次询价，我方将派出 （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，不存在围标、串标、控标等违法、违规行为，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**质保期承诺书**

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足招标文件要求：

1. 合同货物的质保期为 年，自现场验收合格起算；
2. 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；
3. 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；
4. 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；
5. 我方保证所提供的产品完全满足 项目，编号: 询价文件要求。

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年 月 日

**附件2：技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **性能参数** | |
| **产品型号** | S357 |
| **操作系统** | Android 12 |
| **CPU** | 8 核 2.7G 主频 |
| **内存** | RAM 4G，ROM 64G |
| **外置接口** | 一个千兆RJ45接口，一个2.5G RJ45接口、一个光功口、一个红光口、一个USB Type-C接口（OTG）、HDMI。 |
| **GPS定位** | 兼容A-GPS，北斗+GLONESS模式，单独控制GPS模块开关。 |
| **防护性能** | |
| **工业防护等级** | 符合IP65防护等级（防水、防尘） |
| **防震 防压**  **防划 抗冲击防摔** | 采用高强度专业PC材质外壳，专业TPU材质包胶，PUM工程塑料支架，高密度弹性液晶防护圈、上下壳密封圈和电池密封圈，防护性能卓越，抗1.4米自然跌落  屏幕的防冲击防护等级IK03等级,保证屏幕的防冲击防护能力。 |
| **无线通信** | |
| **蓝牙** | 支持V5.0及以上 |
| **WIFI** | 支持WIFI 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频。2\*2 MIMO 天线，支持160Mhz频宽。 |
| **5G** | 支持5G全网通制式（含广电5G）。 |
| **辅助功能** | |
| **灯光提示** | 呼吸灯、来电提醒、未接来电提醒、短信提醒等LED指示提醒 |
| **振动功能** | 具备振动提示功能 |
| **手电筒** | 具有LED发光灯，可作为手电筒使用 |
| **虚拟键** | 采用液晶触摸按键实现手机三个按键（back、home、manu） |
| **物理参数** | |
| **显示屏** | LCD 6.0寸，2160x1080 IPS屏（考虑阳光下可视），电容触摸屏，重力加速度传感器、指南针、陀螺仪、光线和距离（二合一） |
| **摄像头** | 带有1600像素后置摄像头和800W像素前置摄像头，支持拍照和录像，支持自动对焦 |
| **耳机** | 支持3.5mm标准接口耳机、蓝牙耳机，具有麦克和听筒的功能 |
| **锂电池** | 3.7V,5400mAh；并采用独特的电池后盖设计，电池可以方便地进行装卸更换。 |
| **待机** | 待机电流小于10mA，可连续待机720小时以上 |
| **体积** | 170\*76\*28mm |
| **重量** | 370g |
| **环境特性** | |
| **工作温度** | -20℃～+50℃ |
| **存储温度** | -40℃～+60℃ |
| **湿度** | 5%～90%相对湿度，无冷凝 |