**附件1：**

**报 价 函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“盐城市委党校教学楼三楼电子政务内网视频会议系统采购项目”询价公告，我方愿意以：人民币大写 （￥： ）的报价，在工期 个日历日内，完成贵公司所采购的盐城市委党校教学楼三楼电子政务内网视频会议系统采购项目并提供后续售后服务，详细配置及单价见下表：

报价：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌及型号** | **详细技术参数** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注/说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

报价人：（盖单位公章）

法定代表人及其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

年 月 日

**投标授权函**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加 （招标人名称）的 服务项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名： 性别： 身份证号码：

电话： 传真： 手机：

 投标人（盖章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

**法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：**

**投标承诺函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的 询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受谈判文件所有条款，愿以：人民币大写 （￥： ），在工期 个日历日内，承担本招标范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按招标文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。

4、本次投标，我方将派出 （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期 年 月 日

**质保期承诺书**

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足询价文件要求：

1. 合同货物的质保期为现场验收合格起算，设备质保期 年；
2. 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；
3. 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；
4. 中标价含现场安装调试及本地现场售后服务；
5. 我方保证在接到贵单位售后电话后，30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题；

6.我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

附件

|  |
| --- |
| **网络安全招标清单** |
| **序号** | **名 称** | **参数说明** | **数量** | **单位** | **全费用综合单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| 1 | 路由器 | 1、名称:路由器2、规格:3GE WAN(1GE Combo),2 USB,4 SIC,2 WSIC,1 DSP插槽,150W交流电源。 | 1 | 台 |  |  | 华为AR2220E-S |
| 2 | 防火墙 | 名称:防火墙2、类别:绿盟NF防火墙（千兆）Ⅲ V6.0 参数：配置：1U机型，含交流冗余电源，1\*RJ45串口，1\*RJ45管理口，2\*USB接口，8\*GE电口(4路bypass)，4\*SFP（千兆插槽，不含接口模块），4T硬盘 | 1 | 台 |  |  | 绿盟NF防火墙（千兆）Ⅲ V6.0  |
| 3 | 以太网交换机 | 1、名称:以太网交换机2、配置不低于:以太网交换机主机,支持48个千兆端口(含8个SFP Combo),4个万兆 SFP Plus端口,1个Slot，支持双电源，且需满足现场实际需求 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | BM柜 | 1、名称:保密柜2、材质:定制3、规格:保密柜，具有SM信息系统产品检测证书和检测报告 | 1 | 台 |  |  | 前文QWBMG-E |
| 5 | PB机柜 | 1、名称:屏蔽机柜2、材质:定制 | 1 | 台 |  |  | 大唐DAT-2000 |
| 6 | 红黑电源滤波隔离插座 | 1、种类:红黑电源滤波隔离插座2、规格:定制3、型号:红黑电源隔离插座，具有SM信息系统产品检测证书和检测报告 | 4 | 台 |  |  | 峦盾LD-001 |