**通州有线基于OTN城域传输网建设项目招标公告**

本次招标项目为江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司（以下简称：通州分公司）通州有线基于OTN城域传输网建设项目（招标编号：【JSCN -TZGC2022001】），招标人为通州分公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

1. **项目概况与招标内容**
   1. 项目概况

因业务发展需要，通州分公司已建有波分传送网，设备及网络能力已无法满足现有业务需求。为保障传送网络业务的可靠性以及未来业务的发展，通州分公司决定在充分利旧现有投资基础上，升级改造1套性能更优的OTN系统。同时新建一套网管系统，既能管理新建OTN系统，也能统一管理在网万兆城域网设备。

按照总体规划，通州分公司基于OTN传输网将建设环1、环2、环3三个环网，共建设站点15个，其中核心站点1个，汇聚站点14个。项目规划每个环网为单波10G\*40波，后期支持平滑升级至单波100G\*80波。

* 1. 招标内容

本次招标的货物名称、数量及主要配置要求、项目建设期、质保期及交货地点具体如下：

1. 招标货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本期工程设备配置需求表** | | | |
| **序号** | **采购设备名称** | **数量** | **主要配置要求** |
| 1 | 统一传输平台1 | 2台 | 为广电中心电子架，每台交叉容量为2.4Tbit/s及以上，含交叉、主控、电源等必备组件。 |
| 2 | 统一传输平台2 | 6台 | 为广电中心光子架，含主控、电源、光层板卡等必备组件。 |
| 3 | 统一传输平台3 | 14台 | 为汇聚站点电子架，交叉容量为700G及以上，含交叉、主控、电源等必备组件。 |
| 4 | 统一传输平台4 | 28台 | 为汇聚站点光子架，设备数量满足电层需求，含主控、电源、光层板卡等必备组件。 |
| 5 | 广电中心10路10G线路业务处理板 | 18块 | 统一传输平台1使用，广电中心站点配置18块；总共含164个波分侧光模块。【处理板的具体数量由投标人根据各自所提供的产品规格，按满足项目需求确定。】 |
| 6 | 广电中心12路10G支路业务处理板 | 9块 | 统一传输平台1使用，广电中心配置9块；总共含82个万兆多模光模块。【处理板的具体数量由投标人根据各自所提供的产品规格，按满足项目需求确定。】 |
| 7 | 汇聚站点2路10G光波长转换单板 | 48块 | 统一传输平台3使用，汇聚站点共配置48块；【处理板的具体数量由投标人根据各自所提供的产品规格，按满足项目需求确定。】 |
| 8 | 扩容网管平台及License授权 | 1批 | 满足本次项目建设需求。 |
| 9 | 安装辅材 | 1批 | 满足本次项目建设需求。包括并不仅限于：机柜、交直流电源转换模块、供电电缆、接地电缆、光纤跳线、网线跳线、承重支撑、走线架、尾纤粘带、标签纸等。 |

1. 项目建设期：自合同签订之日起2个月。
2. 交货地点：通州分公司指定地点。
3. 质保期：三年，自项目验收合格之日起计算。投标人对项目采购设备提供三年原厂质保服务，并提供制造商针对本项目的原厂质保承诺函。
   1. 本项目不划分标包。
   2. 本项目**【设置最高投标限价，最高投标含税限价为950万元人民币】**，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
4. **投标人资格要求**
   1. **投标人基本资格要求**

（1）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉。

（2）投标人须是所投主要货物（主要货物指：OTN系统设备、主设备软件、网管软件，下同）的制造商或具有代理资质的授权代理。投标人若为制造商，则注册资金须不少于2000万元人民币或等值外币，投标人若为代理商，则注册资金须不少于500万元人民币或等值外币。若注册资金为外币的，须提供在法律上有效的文件证明在注册当日，注册资金核算成的人民币金额，并提供制造商针对此项目加盖原厂公章的原厂授权书。

（3）投标人须出具其基本账户银行近三个月出具的资信证明或经第三方审计的2019年度和2020年度财务报表。

（4）投标人须有所投主要货物的制造商或其驻中国办事机构对其提供货物（或服务）的直接包修和服务的承诺。

（5）投标人在本省不少于1个（含）地市设有售后服务网点/分支机构/服务团队。负责包修期内外的服务工作。有效服务网点指由制造商自己直接设立的，或授权服务商设立的具有维修和服务能力，并存有相应备品备件的网点。如在本省尚未设有售后服务网点/分支机构/服务团队，则应承诺如本项目中标，则将在合同签订前完成售后服务网点/分支机构/服务团队的设置，以负责包修期内外的服务工作。

（6）投标人应具有良好的银行资信和商业信誉；合法运作并独立于招标人和招标代理机构；投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。（提供承诺书加盖公章）

（7）本项目不接受联合体投标。

**2.2投标产品资格要求**

（1）投标产品应符合满足第五章《项目建设需求规范书》中加★的关键条款，否则做废标处理。

（2）投标的同型号基于OTN传输网设备须有成功案例，须提供相应的用户盖章的验收报告（初验或终验）复印件（加盖制造商公章）证明。

（3）本项目不接受进口产品投标。

**2.3资格审查方法**

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

**3. 招标文件的获取**

（1）招标文件获取时间：【2022年02月09日至2022年02月22日】（法定公休日、法定节假日除外）。

（2）招标文件获取地点：【南通市通州区龙盛大道555号苏世建设管理集团有限公司南通分公司】。

（3）招标文件获取方式：投标人应委托经办人持下述文件向招标人或招标代理了解有关信息并购买招标文件或者**将以下文件发至招标人报名邮箱**，报名联系人：吴元庆，联系电话：13862811224，邮箱：869409328@qq.com。经招标人确认无误后可将招标文件电子档发送至投标人邮箱。报名费：500元/投标人。

1. 单位介绍信（或营业执照副本复印件）并加盖公章；
2. 经办人身份证原件、联系电话（手机）、联系邮箱；
3. 税务信息表，格式如下：

| 序号 | 类别 | 信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |
| 2 | 投标人注册地址 |  |
| 3 | 投标人联系电话 |  |
| 4 | 纳税人识别号 |  |
| 5 | 开户银行 |  |
| 6 | 户名 |  |
| 7 | 银行账号 |  |
| 8 | 开票类型 | 增值税电子发票 |
| 注：  1.本表为【招标人/招标代理机构】为投标人开具购买招标文件发票时所需信息。  2.如因投标人提供税务信息错误而导致的开票错误所造成的全部损失由由投标人承担。 | | |

（4） 投标保证金：

供应商投标时，需交纳人民币5万元的投标保证金，投标保证金形式包括在中国注册的银行出具的银行保函、银行汇款、支票、汇票等，以银行汇款、支票、汇票等形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，以银行汇款等形式提交投标保证金的，投标保证金缴纳至如下账户：

单位名称：江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司

单位地址：南通市通州区金沙街道新金西路68号

纳税人识别号：9132061232390758XC

开户银行：江苏银行有限公司南通通州支行

联系电话：0513-85361028

银行账号：50310188000139821

**4. 投标文件的递交**

（1）投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：【**2022年03月01日9时30分**】，如遇特殊情况，招标人有权更改开标时间，具体见发布公告媒介（http://www.jscnnet.com/nt/DTGG/zbcg/）。

（2）纸质投标文件递交地点：**江苏有线南通分公司302会议室（南通市经济技术开发区复兴路9号）。**

（3）本项目将于上述同一时间、地点进行开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

（4）出现以下情形之一时，【招标人/招标代理机构】不予接收投标文件：

a）逾期送达或者未送达指定地点的；

b）未按照招标文件要求密封的；

c）未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

**5. 发布公告的媒介**

本招标公告同时且仅在江苏有线南通分公司网（http://www.jscnnet.com/nt/DTGG/zbcg/）上发布，其他媒介转载无效。

1. **联系方式**

采购人：江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司

联系人：杨先生 联系电话：13962865066

采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司南通分公司

地址：南通市通州区龙盛大道555号

联系人：吴先生

电话：13862811224