**招标公告**

中广有线信息网络有限公司南通分公司因工作需要，对其所需的配电房托管代维服务进行公开招标，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称：

项目名称：中广有线南通分公司配电房托管代维服务项目（简称：中广南通分公司配电房托管服务）

二、采购预算及最高限价：

本项目采购的配电房托管服务最高限价： 16.8万/年（含税价，税率6%）。

★最终报价超过最高限价的为无效响应文件。本次招标的服务时长三年，但招标人根据中标人后期服务情况，有权决定中标人的服务时间。

三、项目需求说明：

1、招标范围：

★（1）中广有线南通分公司10KV配电房托管代维服务：有主电源和备用电源、干式变压器SCB10-630/10 2台；干式变压器SCB10-800/10 1台、高压开关柜11台、低压开关柜16台，现向社会招标配电房托管代维服务商。服务包括但不限于：配电房高低压日常运行值班托管；维保、检修抢修、应急保障及全站预防性试验、接地电阻测试等，达到符合供配电管理部门要求的供配电管理、维护的所有工作；确保长期正常运行；每年有30天\*24小时的双人在岗值班（时间由招标人任意指定）。具体详见招标文件。

2、服务地点：南通市经济技术开发区复兴路9号，南通广电园区。

3、标段划分：共一个标段。

四、服务商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人单位；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法、违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3、投标人资质类别和等级：同时具备以下资质要求：

3.1投标人须提供国家电管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证：承装类五级（含五级）、承修类五级（含五级）、承试类五级（含五级）及以上资质；

须同时具备以下资质要求：

3.2拟派项目负责人（可兼项目组成员）具有电力专业中级及以上技术职称；拟派项目成员资质要求：不少于4名具备高压电工操作资格的人员（中标后须就本项目向供电局备案登记）；

3.3拟派所有电工人员均为投标企业正式人员（有效用工合同；并提供2023年1月至2023年6月的社保证明）；

4、投标人近3年有从事配电房托管服务的实例。

5、其他条件详见第二章《资格后审审查标准》，提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格后审审查标准》为准。

（二）投标人须从招标人获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次项目的竞争；

（三）本项目不接受联合体投标。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“http://www.jscnnet.com/nt/ (江苏有线南通分公司)”上发布。

**六、**投标保证金

1、投标保证金的形式：银行汇票的形式（其他形式概不接收）。

2、投标保证金的金额：人民币5000元

3、递交方式：投标人应于开标前将投标文件及银行汇票现场交付招标人。

收款单位：中广有线信息网络有限公司南通分公司

银行账号：32001642736052501044

开户银行： 中国建设银行南通崇川支行

未中标单位现场退还银行汇票。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。

七、服务商获取招标文件、投标文件的递交

1、招标文件的获取

1.1获取时间：公告之日起至2023年9月5日。

工作日：9:30—16:00园区3号楼417室；投标人提供身份证及企业营业执照复印件。

地址：南通市开发区复兴路9号。

2、纸质投标文件接收截止及评审时间、地点：

时间： 2023年月8日9 时30 分。逾期送达将作无效投标处理。

地点：中广有线南通分公司3号楼402室（南通市开发区复兴路9号）

八、招标项目联系事项

（一）采购人联系人：蔡小蒙 ，联系电话： 19201719100 ；

技术咨询：蒋卫华，联系电话：19201718802；

采购人地址：南通市经济技术开发区复兴路9号；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、投标文件制作份数要求：

正本： 1 份；副本： 2 份；电子U盘一份。正副本均为A4版面（图纸除外）。

十、评标流程简介

本次评标采用综合评分法。评标委员会对招标文件中规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

采购人：中广有线信息网络有限公司南通分公司

2023年9月 1日