## **江苏有线如东分公司社会治理弱电项目**

## **招标公告**

我公司以公开招标方式采购以下项目：

1.**采购人**：**江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。**

**2.采购项目名称：江苏有线如东分公司社会治理弱电项目。**

**3.采购项目内容：详见清单**

4.**采购方式**：**公开招标**。

**5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：**

（1）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（4）本项目不接受联合体参与投标。

**6.报名需携带的资料：**

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2025年 1 月 14 日下午17:00。

供应商投标截止时间：2025年 1 月 15 日上午10:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

**7.报名费用：** 100元人民币。

**8.购买采购文件的银行信息：**

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行 账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，顾文杰；联系电话：19201766992、19201799522.

1. 项目需求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **项目**  **名称** | **品牌** | **规格型号等** | **计量 单位** | **工**  **程量** | **备注** |
| 综合布线 | | | | | | | |
| 1 | 传输网络 | 汇聚交换机政务外网 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 台 | 1 |  |
| 2 | 接入交换机政务外网 | 锐捷 | RG-NBS5710-24GT4SFP-E | 台 | 3 |  |
| 3 | 司法专网接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS5710-24GT4SFP-E | 台 | 1 |  |
| 4 | 上联光模块 | 锐捷 | 千兆单模1310光模块 | 只 | 6 |  |
| 5 | 无线覆盖 | 光纤收发器 | 锐捷 | 单模单光纤 | 对 | 1 |  |
| 6 | 无线覆盖AC | 锐捷 | RG-EG210G-P-H | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线覆盖AP | 锐捷 | RG-RAP2261(G) | 只 | 7 |  |
| 8 | 主楼到附楼光纤 | 光纤 | 国产优质 | 24芯光缆 | 米 | 300 |  |
| 9 | 光纤熔接盒 | 国产优质 | 24芯光纤熔接盒 | 套 | 1 |  |
| 10 | 光纤跳线 | 国产优质 | 3米 | 根 | 48 |  |
| 11 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 48 |  |
| 12 | 网络机柜 | 网络机柜 | 图腾 | 600\*600\*800 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 辅材 | 国产优质 |  | 批 | 1 |  |
| 监控、门禁 | | | | | | | |
| 1 | 监控系统 | 监控汇聚交换机 | 锐捷 | RG-ES126GS-LP-E | 台 | 1 |  |
| 2 | 传输光纤收发器 | 锐捷 | 单模单光纤RG-FC11G-3A  RG-FC11G-3B | 对 | 1 |  |
| 3 | 400万全彩半球 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 台 | 1 |  |
| 4 | 400万全彩带音频采集半球 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 只 | 6 |  |
| 5 | 平台授权 | 海康威视 | 原有二级平台增加本次监控授权（提供厂商对原有平台无缝对接承诺） | 路 | 10 |  |
| 6 | 存储NVR | 海康威视 | DS-7632NX-I3(标配)(8K) | 台 | 1 |  |
| 7 | 硬盘 | WD | 8T | 块 | 2 |  |
| 8 | 辅材 | 国产优质 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 门禁系统 | 入口人脸门禁主机 | 海康 | DS-K1T6-GS4 | 台 | 1 |  |
| 10 | 磁力锁 | 海康 | 根据门情况进行调整 | 台 | 1 |  |
| 11 | 门禁控制主机 | 国产优质 | 工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良 | 台 | 1 |  |
| 12 | 出门按钮及预埋底盒 | 国产优质 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 窗口显示屏 | 32寸显示器 | 卓悦 | ZY-WG320B | 套 | 8 |  |
| 三楼会议系统 | | | | | | | |
| 1 | 会议室大屏 | 室内1.86全彩LED显示屏 | 京东方 | 定制 | 平方米 | 9.83 |  |
| 2 | 控制卡 | 诺瓦 | 配套 | 张 | 32 |  |
| 3 | 视频处理器 | 诺瓦 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源 | 国产优质 | 配套 | 台 | 40 |  |
| 5 | 配电系统 | 德力西 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 6 | 钢结构框架及包边装饰 | 国产优质 | 配套定制 | 套 | 1 |  |
| 7 | 配件 |  | 包括5\*4mm²电缆线、网络线等辅材，LED屏里所有点亮的配件 | 项 | 1 |  |

10.项目预算：**本项目采购预算为人民币 133200元。**

2024年12月25日