江苏有线盐城分公司智慧广电乡村工程用

服务器、安全防火墙采购竞争性磋商公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司因工作需求，现以竞争性磋商方式采购智慧广电乡村工程用服务器和安全防火墙，欢迎具有相应资质和有完成该项目能力的单位参与询价。

**一、采购项目概况**

1、项目编号：YC-CGSQD-2021067

2、项目名称：江苏有线盐城分公司智慧广电乡村工程用服务器、安全防火墙采购

3、采购内容：华三品牌服务器2台、华三品牌防火墙1台采购

4、报价范围：报价中应含采购清单的货款、增值税金、运费力资（含售后服务等所有费用），并协助采购方完成安装、部署。

5、本项目为最高限为**13.5**万元，且同配置设备单价原则上不得高于省内同业单位近期采购价。

**二、供应商资格条件**

1、供应商必须是具备独立法人资格的生产厂家或经原厂商授权的销售代理商（注册资金需达到300万元及以上），经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容；

2、投标时必须向采购人提供原设备制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书原件（质保单，不少于3年）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、近三年在经营活动中无不良行为记录；供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、本招标项目不接受联合体投标。

7、本次合同需开出13%的一般纳税人增值税票据。

**三、采购清单及最低配置要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称、型号** | **最低配置要求** | **数量** |
|
| H3C UniServer R4900 G3 服务器 | 4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)CPU\*2 64GB DDR4内存 3\*2.4TB 12G SAS 10K 2.5in EP 512e HDD硬盘12Gb 2端口SAS RAID卡 4端口GE电接口网卡 2端口8Gb光纤通道HBA卡(含两个SFP+光模块) 2\*550W 交流&240V高压直流电源模块 H3C服务器基础安装服务 | 2 |
| H3C SecPath F1000-AI 35防火墙 | 硬件：非X86架构，1U机架式设备，8个千兆电口+2对Combo口（含1个管理电口）+2个Bypass口；硬盘插槽一个，支持500G HDD/480 SSD性能：七层吞吐量1Gbps，三层吞吐量4Gbps；并发连接数100万。功能：支持路由、透明、混合模式部署，支持U盘零配置上线，支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV、WAF等应用层安全功能，支持链路负载、服务器负载，支持SSL VPN、IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能，支持多虚一集群以及一虚多虚拟化功能等。配套授权：15个SSL VPN用户授权，三年入侵防御特征库升级授权、三年防病毒授权 | 1 |

**四、供货要求**

1、所有硬件产品需提供针对此项目的原厂三年质保授权；

2、自采购公布中标结果三日内同采购人签订供货合同。

3、合同签订、接采购人通知后十日内必须完成供货并安装交付采购人使用（特殊情况双方另行约定，以书面协议为准）。

4、投标产品应是全新、未使用、原包装的商品，其质量及各项指标满足采购人规定的质量、规格参数和性能的要求，并符合国家标准及原厂商出厂检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求（国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定）；产品经国家质量检测合格，须有生产厂家规定的售后服务。

**五、评标办法**

经评审的最低价中标法。

特别约定：如参与第一次磋商的单位数少于3家，采购人将保留视情况采用包括单一来源谈判等方式在内的其他方式确定采购人的权利。

**六、付款方式**

本项目签订合同后，设备到货并验货合格、开据13%增值税全额票15天内，付合同总价的90%（其中银行承兑汇票占50%），验收合格一年后付清合同总价剩余的10%。

**七、争议的解决办法**

在履行合同中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成时，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。仲裁或诉讼期间，除提交仲裁、诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

**八、竞争性磋商响应文件内容**

（1）报价清单（样式见附件）；

（2）营业执照及以上要求的资质原件和盖章复印件；

（3）法人代表授权函、投标承诺函、质保承诺函（格式参照附件）；

**九、竞争性磋商材料的递交与开标**

1、响应文件递交开始时间：2021年11月4日下午3：00，

递交截止时间：2021年11月4日下午3：30。

递交地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼三楼304会议室（暂定）。所有竞争性磋商响应文件须规范密封，并须在封面注明参与磋商的项目名称、项目编号、报价人全称、授权代表联系方式等信息（外地供应商可提前快递，快递时须将完整的响应文件规范密封后再装入快递袋，并在快递袋外醒目位置标注参与磋商的项目名称、项目编号、报价人全称、授权代表联系方式，如因未标注而导致的误拆、退回责任自负，收件人：许海曙，联系电话：0515-66699321，邮编224500）。

2.磋商时间：2021年11月4日下午3：30（暂定）

磋商地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼三楼304会议室（暂定）。如因疫情影响无法现场参与磋商的，可以视频会议、电话等方式参与磋商、但须提前申明并保持参与磋商的通讯方式畅通。

3.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照规范要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

**十、发布公告的媒介**

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城公公司网站（网址：http://www.jscnnet.com/yc/dtgg/cbcg/）“招标采购”栏目。

**十一、联系方式**

1、采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司；采购部门联系人：许海曙，联系电话：0515-66699321；地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼302室；

2、如对技术参数、服务等条款有咨询需求，可以书面形式与需求部门人员联系，需求部门联系人：严莉娟，电话：13770032000。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

盐城分公司

2021年10月28日

**附件：**

**响 应 文 件**

**项目编号：YC-CGSQD-2021067**

**项目名称：江苏有线盐城分公司**

**智慧广电乡村工程用服务器、安全防火墙采购**

**供应商名称：**

**授权代表姓名及联系方式：**

**日 期： 2021 年 月 日**

**报 价 函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“YC-CGSQD-2021067智慧广电乡村工程用服务器、安全防火墙采购采购项目”竞争性磋商公告，我方愿意：人民币大写 （￥： ）的报价，在供期 个日历日内，完成贵公司所采购的华三品牌服务器、安全防火墙采购并提供相应的后续售后服务，详细配置及单价见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及配置说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 | H3C服务器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | H3C安全防火墙 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 其他优惠政策说明 |  |
| 4 | 最终报价 | 人民币大写： （小写： ） |

注：本报价单有效期 日历日（不少于15天），且含全额13%增值税。

报价人：（盖单位公章）

 法定代表人或委托代理人： （签字）

联系电话：

年 月 日

**投标授权函**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加 （招标人名称）的 采购项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名： 性别： 身份证号码：

电话： 传真： 手机：

 投标人（盖章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

**法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：**

**投标承诺函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的 竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后，决定无保留地接受文件所有条款，愿以：人民币大写 （￥： ）、在工期 个日历日内，承担本竞争性磋商范围内的全部内容，并将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按竞争性磋商文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到竞争性磋商文件约定的要求 。

4、本次竞争性磋商，我方将派出 （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，不存在围标、串标、控标等违法、违规行为，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期 年 月 日

**质保期承诺书**

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足招标文件要求：

1. 合同货物的质保期为 年，自现场验收合格起算；
2. 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；
3. 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；
4. 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；
5. 我方保证所提供的产品完全满足 项目，编号: 竞争性磋商文件要求。

 附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 日期：2021年10月 日