江苏有线盐城分公司数字前端监控系统扩容设备采购项目

询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司（以下简称“江苏有线盐城分公司”）因工作需求，现以询价方式选定数字前端监控系统扩容设备采购项目采购供应商，欢迎具有相应资质和有完成该项目能力的单位参与询价。

**一、采购项目概况**

1、项目编号：YC-CGSQD-2021079

2、项目名称：江苏有线盐城分公司数字前端监控系统扩容设备采购项目

3、采购内容：江苏有线盐城分公司购置数字前端监控系统扩容设备及后续售后服务（详见采购清单）

4、报价范围：报价中应含采购清单中的货款、增值税金、运费力资、安装（含安装用工具、调试、售后服务等所有费用）

5、本项目为最高限为14万元。

二、**供应商资格条件**

1、供应商必须是具备独立法人资格的生产厂家或经原厂商授权的销售代理商（注册资金需达到500万元及以上），经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容；

2、所提供的产品需取得广电行业入网许可证和监测设备认证，所提供的产品已在三个不同用户（地市级以上有线广电或类似行业客户）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、近三年在经营活动中无不良行为记录；

6、具备相关设备销售、安装及售后服务资格。

7、本招标项目不接受联合体投标。

**三、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参考品牌及型号** | **参考规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 多画面监测服务器 | 金数信、  博汇等 | Inter主板、E5双核CPU、32G内存、120G固态硬盘。3T存储盘，支持单路、双路、四路输出显示、双电源，单台支持36路高清及80路标清 | 只 | 2 |
| 2 | QAM解调、解扰设备+解扰CAM卡 | 金数信、  博汇等 | QAM信号解调解扰IP封装卡、国威解扰大卡（支持永新、天柏、数码视讯） | 只 | 4 |
| 3 | Xcloud云控切换控制面板 | 金数信、  博汇等 | 12路QAM射频切换控制调度系统（适用于防非切换控制、码流调度控制、IPQAM切换控制、QAM射频及L波段射频切换控制） | 台 | 1 |

备注：**1、所提供产品需完成与采购方已有监测系统的报警集成（集中至一台客户端进行报警）；2、如供应商提供其他品牌、型号产品，则需提供性能不低于参考品牌及型号产品的证明文件，并负责提供网管系统所需软硬件（需计算在总报价内）。**

**四、供货要求**

1、所有产品免费质保期3年。

2、自采购公布中标结果三日内同采购人签订供货合同。

3、合同签订、接采购人通知后十日内必须完成供货并安装交付采购人使用（特殊情况双方另行约定，以书面协议为准）。

4、投标产品应是全新、未使用过的、原包装未拆封的商品，其质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能的要求，并符合国家标准及原厂商出厂检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求（国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定）；产品经国家质量检测合格，须有生产厂家规定的售后服务。

**五、评标办法**

经评审的最低价中标法。

**六、付款方式**

开具的发票为专用发票，税率为13％

本项目无预付款，验收合格后一个月后付款合同价80%（其中合同价的50%为承兑汇票），一年后设备运行无问题付款合同价20%。

**七、争议的解决办法**

在履行合同中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成时，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。仲裁或诉讼期间，除提交仲裁、诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

**八、询价报价材料内容**

（1）报价清单（样式见附件）；

（2）营业执照及以上要求的资质文件（盖章复印件，原件备查）；

（3）投标授权函、投标承诺函、质保承诺函（样式见附件）；

（4）产品功能介绍及其他材料。

**九、报价单的递交**

有意参与单位请如实填写报价单，并于2021年12月15日下午15:00（北京时间）前，按要求将报价文件原件规范密封后送至盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼三楼302室（外地供应商可快递但需规范密封后交寄并在封面显著标清参与询价的项目名称、报价单位、联系人及联系方式等信息，收件人：许海曙，联系电话：0515- 66699321，邮编224500）。未在规定时间前送达的供应商，其报价文件将被拒绝。

如对技术参数、服务等条款有咨询需求，可以书面形式与以下人员联系：卫峻，联系电话：13921889391。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

盐城分公司

2021年12月8日

**附件：**

**响 应 文 件**

**项目编号：YC-CGSQD-2021079**

**项目名称：江苏有线盐城分公司**

**数字前端监控系统扩容设备采购项目**

**供应商：**

**授权代表（联系人）：**

**联系电话：**

**日 期： 2021 年 12月 日**

**报 价 函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“YC-CGSQD-2021079 江苏有线盐城分公司数字前端监控系统扩容设备采购项目”询价公告，我方愿意以：人民币大写 （￥： ）的报价，在工期 个日历日内，完成贵公司所采购的江苏有线盐城分公司数字前端监控系统扩容设备及后续售后服务，详细配置及单价见下表：

报价：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **品牌及型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **质保期** | **备注/说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人：（盖单位公章）

法定代表人及其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

年 月 日

**投标授权函**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加 （招标人名称）的 服务项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名： 性别： 身份证号码：

电话： 传真： 手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

**法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：**

**投标承诺函**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的 询价文件，我单位经研究贵方的询价文件后，决定无保留地接受谈判文件所有条款，愿以 元的总价承担本招标范围内的全部内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按招标文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到询价文件约定的要求 。

4、本次投标，我方将派出 （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期 年 月 日

**质保期承诺书**

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足询价文件要求：

1. 合同货物的质保期为现场验收合格起算，设备质保期 3 年；
2. 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；
3. 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；
4. 中标价含现场安装调试及本地现场售后服务；
5. 我方保证在接到贵单位安装调试安排后，7个自然日完成；
6. 我方保证在接到贵单位售后电话后，30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题；
7. 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；
8. 兼容江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司现有的多画面监测平台；

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2021年6月 日